采购内容及项目要求
一、项目概况
本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币190.5436万元（含税）。本项目旨在引入先进无线接入技术与高性能设备，显着提升网络带宽与并发承载能力，为全校师生提供“高速、稳定、安全”的上网体验。同的网络环境也将为校内各单位开展IPv6规模部署、人工智能及大数据应用等前沿领域的科学研究提供强有力的环境支撑与数据保障。
二、技术条款及商务条款响应要求
山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表
	采购人要求（用户填写）
	投标人（供应商）响应（投标人/供应商填写）

	配置序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量
	数量
	应答技术规格指标
	技术指标偏离情况
	备注

	1
	室外无线光AP（含授权）
	1、整机≥三频6流，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式；（提供产品说明书有关页面的截图）
▲2、整机接入速率≥11.5Gbps；
3、具备≥3个接口，其中1个10G SFP+光口，1个100/1000M/2.5G/5G/10G电口，1个100M电口（支持PoE out对外供电，可用于扩展物联网）；（提供产品说明书有关页面的截图）
4、内置全向天线；
▲5、设备防护等级≥IP68；（提供证明材料）
6、设备支持光口和电口上行，且支持链路备份能力；
7、在自动功率调整基础上，支持检测信号覆盖弱区功能，并对AP功率做出修正，保证处于信号弱区的终端接收到增强的AP信号。
	10
	
	
	
	

	2
	高密式无线光AP（含授权）
	1、整机≥三频6流，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式；
▲2、整机接入速率≥6.4Gbps；
3、具备≥3个接口，其中1个≥2.5G 光口，2个100/1000M/2.5G电口；（提供产品说明书有关页面的截图）
4、具备USB接口，可通过USB接口连接外置设备如U盘或手机等，实现文件转储和对外充电功能；
▲5、具备WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入。
6、在自动功率调整基础上，支持检测信号弱区功能，并对AP功率做出修正，保证处于信号弱区的终端接收到增强的AP信号，保证体验。
	40
	
	
	
	

	3
	面板式无线光AP（含授权）
	1、整机≥双频4流，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式；
2、整机接入速率≥3.57Gbps；
3、具备≥5个接口，其中1个≥2.5G光口，4个100/1000M电口；（提供产品说明书有关页面的截图）
▲4、设备具备双冗余供电，其中GE电口支持802.3at/af供电；2.5G光口支持光电复合供电；
5、具备USB接口，可通过USB接口连接外置设备如U盘或手机等，实现文件转储和对外充电功能；
▲6、具备WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入。
7、在自动功率调整基础上，支持检测信号弱区功能，并对AP功率做出修正，保证处于信号弱区的终端接收到增强的AP信号，保证体验。
	750
	
	
	
	

	4
	AC控制器
	▲1、标准机架式结构，提供≥8个千兆combo端口，≥8个万兆SFP+端口；整机吞吐量≥120Gbps；（提供产品说明书有关页面的截图）。
2、设备支持管理≥5120个AP，配置≥800个AP管理授权；
3、提供可插拔冗余电源，可插拔冗余风扇；
4、满足标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间满足L2/L3层网络拓扑，AP与控制器之间能够满足DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。
5、支持WPA3个人级模式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。
6、支持防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络。
	1
	
	
	
	

	5
	24口PoE接入交换机
	1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps；
2、千兆电端口（支持PoE供电）≥24个，1/2.5/10GE SFP+端口≥4个，带外管理网口≥1个，USB口≥1个；
3、整机最大路由地址表≥3K，最大ARP地址表≥2K，最大MAC地址表≥16K；
4、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；
5、PoE供电功率≥400W。
	92
	
	
	
	

	6
	无线接入交换机
	1、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1620Mpps；
▲2、实配1G/2.5G/10G 光接口(支持PoE++)≥48个，40G 光接口≥2个，40G/100G 光接口≥4个；（提供产品说明书有关页面的截图）
3、整机最大路由地址表≥120K，最大ARP地址表≥90K，最大MAC地址表≥200K；
4、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；
▲5、实配≥2个电源，≥3个风扇模块，整机PoE功率≥1800W；（提供产品说明书有关页面的截图）
6、支持跨设备链路聚合技术。
7、内置智能管理软件，可实现组网拓扑可视及管理、设备列表展示，实现设备备份、监控及故障替换等智能运维能力。（提供产品说明书有关页面的截图）
8、配置≥2个 SFP 2.5G/1G单模光模块(1310nm,10km,LC)，≥2条光电混合缆一体式连接器尾纤
	20
	
	
	
	

	7
	楼宇有线汇聚交换机
	1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1620Mpps；
▲2、1/10GE SFP+端口≥32个，40/100GE QSFP28端口≥4个，具备扩展插槽≥2个（可扩展10G、40G、100G以太网端口）；（提供产品说明书有关页面的截图）
3、实配≥2个电源，≥2个风扇；
4、整机最大路由地址表≥320K，最大ARP地址表≥170K，最大MAC地址表≥280K；
5、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；
6、内置智能管理软件，可实现组网拓扑可视及管理、设备列表展示，实现设备备份、监控及故障替换等智能运维能力。（提供产品说明书有关页面的截图）
7、配置 ≥3个QSFP+ 40G光模块(1310nm,10km,LR4,LC)，≥1个 SFP 2.5G/1G单模光模块(1310nm,10km,LC)，≥1个光电混合缆一体式连接器尾纤，≥2个 SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)。
	2
	
	
	
	

	8
	10G单模模块
	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
	78
	
	
	
	

	9
	40G单模双纤模块
	QSFP+ 40G光模块(1310nm,10km,LR4,LC)
	20
	
	
	
	

	10
	2.5G单纤单模1490模块（AP用）
	SFP 2.5G光模块(1310nm,10km,LC)，支持工作温度-40°C到85°C；提供配套尾纤
	1504
	
	
	
	


[image: ]鲁成招标                                                                             山东大学网络基础设施设备购置电子招标文件
注：（1）核心产品为：24口PoE接入交换机；（2）供应商根据所投设备编制供货方案、网络优化方案、培训方案、售后服务等内容。（3）本项目产品功能要求中的所有名词（除国家标准、行业标准已规定的之外），仅代表采购人对功能的需求，不代表该功能的名称被指定。（4）招标产品的各功能模块划分，仅代表系统架构和系统实现的一种合理组合，投标人可提供覆盖本项目技术需求的其他架构软硬件或模块组合后的产品进行报价，并逐条列明参数响应情况。（5）招标文件中涉及的所有标准、规范、规定如有更新或未详尽载明，均以最新颁布的标准、规范、规定为准。（6）供应商应提供完善的网络优化方案，根据所投产品提供提升网络带宽利用率的措施、提升并发承载能力的措施、提高QoS的措施。
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[bookmark: _GoBack]山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表
	项目序号
	项目名称
	采购人要求
	投标人(供应商)响应

	1
	成交价
	人民币（国产设备）
	

	2
	交货时间
	合同签订后25个自然日内
	

	3
	付款方式
	货到验收合格后支付
	

	4
	安装验收
	A．设备验收由专家组和中标人联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写山东大学大型仪器设备验收报告，该验收报告作为支付中标人货款的依据。
B．对安装有特殊要求的设备，中标人应在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。
C．中标人应提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。
D．中标人派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。
	

	5
	培训
	A．中标人应对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。
B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询（该项费用包含在报价中）。
	

	6
	质保
	A．质保期：5 年。
B．中标人应在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查，并出具书面检测报告。如发现问题应负责解决。
C．中标人需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。
D．中标人应定期回访用户。
E．投标人必须列明质保期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。
F．仪器中的软件享受终身升级（该项费用包含在报价中）；
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