（一）技术要求
技术条款响应一览表
	配置序号
	配置（家具）名称
	详细技术参数要求
	数量
	备注

	1
	食品检测特种作业车
	1.核载成员5人
2.整车尺寸＜5800×2100×2700mm
3.车厢内高＞1600mm
4.车身主体为白色，车辆正、后、侧部均应喷绘有统一标识的警示彩条，车门喷绘有“山东大学”字样
5.左前司机门，右侧副驾门及乘员门，尾门(双开门，设置后上车踏脚板)，驾乘区与检测区设独立隔离门
6.司机位座椅可前后、升降调整
7.内置冷暖空调
8.驾驶台嵌入式安装原厂集触控屏幕、倒车雷达、倒车影像一体
9.高清行车记录仪一套，配128GB专用高速内存卡
10.检测台、插座（≥4 个）、给排水、水槽、空调、换气扇、照明灯（≥300lux）、仪器固定架、储物柜、灭火器（1kg、2 个）、安全锤（2 个）、检测区车窗遮光帘、办公椅、座椅（2 人座）、脚踏式垃圾桶、可摇摆水咀、车载冰箱等
11.驾驶乘坐区与实验区，隔断门及观察窗，防水、阻燃、耐腐蚀、防紫外线
12.地面铺设灰色石英砂材质地板革,按车厢实际尺寸铺设，地板应防滑、耐酸碱腐蚀、整体无拼接、外表面平整光洁，其颜色与内饰协调一致
13.电子可调大灯+前雾灯/遥控锁/倒车雷达/前后保险杠/车身同色后视镜防炫目内后视镜/高位制动灯/电子防盗功能
14.电气系统包括配电箱、电源开关、电源防雷系统、逆变器等
15.整车主要配置：HHC、EPB电子驻车、前后雷达、可视高清倒车影像
16.动力配置：电池容量≥50kWh、综合续驶里程≥300km
17.随车工具及附件：充电桩1组（含安装
费、充电桩至配电箱约70米线缆，线缆规格满足使用，根据采购人要求地点安装）
18.投标报价须包含托运费、临时牌照及车
辆上牌所需交纳的相关费用（不包含车辆保险费用及购置税）
19.改造后专用车车型在工信部公告备案、取得合格证并确保车辆上牌
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注：采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
GB 18384电动汽车安全要求
GB 38031电动汽车用动力蓄电池安全要求
GB/T 29471食品安全检测移动实验室通用技术规范
GB/T 29477移动实验室实验舱通用技术规范
GB/T29478 移动实验室有害废物管理规范
DB41/T2849食品快速检测通用技术规范
GB 1589汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值
GB 7258机动车运行安全技术条件
GB 24820实验室家具通用技术条件




（二）商务要求
商务条款响应一览表
	序号
	项目名称
	采购人要求

	1
	成交价
	人民币

	2
	交货时间
	合同签订后90日

	3
	付款方式
	货到验收合格并安装完毕满足正常使用后付款97%，3%作为质保金，改装质保期结束无质量问题质保金无息退还。

	4
	安装验收
	A．设备验收由专家组和中标人联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写山东大学大型仪器设备验收报告，该验收报告作为支付中标人货款的依据。
B．对安装有特殊要求的设备，中标人应在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。
C．中标人应提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。
D．中标人派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。
E．如验收时货物质量与招标要求有负偏离，供应商需在7日内无条件更换合格设备，并承担相应的法律责任，否则采购方有权解除合同，并要求供应商赔偿损失；供应商提供的资质证明文件若为虚假文件，采购方有权拒收设备，并追究其法律责任。

	5
	培训
	A．中标人应对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。
B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询（该项费用包含在报价中）。

	6
	保修与维修
	A．质保期：底盘质保按制造商售后政策执行，改装部分质保1年。
B．中标人需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4一8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。
C．投标人必须列明保修期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。
D.仪器中的软件享受终身升级(该项费用包含在报价中)。
[bookmark: _GoBack]E.质保期内，若设备出现非人为故障，供应商未按要求及时处理，每逾期1天，按合同总金额的0.1%支付违约金。
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