采购内容及项目要求
一、项目概况
本项目为山东大学图书馆阅览家具采购项目，共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币25.57万元。
2、 技术条款及商务条款响应要求
技术条款响应一览表
	序号
	品 名
	技术指标（材质、结构、工艺等要求详细描述）
	数量
	参考图片
	备注

	1
	学习椅（提供样品）
	1、规格：≥620W*610D*870H mm
2、面料：100% 涤纶。
3、海绵：采用高密度聚氨酯裁切海绵，密度≥35kg/m³。
4、扶手：黑色PU固定扶手，嵌入式连接脚架。
5、椅架：四脚立柱椅架，采用≥Φ25xT2.0mm高强度金属管材，椅架表面经过喷砂、除锈，磷化处理后，进行静电粉末喷涂
[bookmark: _GoBack]6、脚垫：PP防滑脚垫。
7、座壳：底座外壳选用高韧性工程塑料成型，方形圆角轮廓。横向宽度：465mm（±5mm），纵向深度：470mm（±5mm）。内部设有专门的金属支架嵌入导槽。黑色金属椅架精准嵌入底壳内部，底壳中心位置通过≥8组高强度螺栓进行穿透锁紧。
	134张
	[image: ]
	

	2
	带轮研讨桌
	1、规格：1200W*520D*750H mm（±5mm）
2、桌面：采用≥25mm厚E0级三聚氰胺双饰面人造板，PVC封边，封边条厚度≥1.5mm，经全自动封边机高温热熔胶封边，粘合牢固，防水性能好。
3、挡板：金属挡板，采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表面经脱脂、除油、去锈、酸洗、磷化、钝化、清洗等工序前处理后静电喷涂，涂层厚度≥0.03mm。
4、桌架：金属桌架，采用≥1.5mm厚冷轧钢管，表面静电喷涂处理，脚轮连接处加固处理。
5、脚轮：采用尼龙万向脚轮，带锁定装置。
6、五金件：均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	24张
	[image: 1]
	

	3
	万向轮洽谈椅
	1、规格：≥530W*565D*845H mm
2、座垫面料：100% 涤纶。
3、海棉：采用高密度聚氨酯裁切海绵，密度≥35kg/m³。
4、塑料件：主体塑料件采用尼龙加玻璃纤维（PA+GF）改性材料。
5、椅架：采用≥1.5mm厚冷轧钢管，表面经酸洗、磷化、静电喷涂处理。
6、脚轮：采用尼龙万向脚轮。 
	24把
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	4
	书架（1）
	1、规格：2356L*550D*2000H mm （±10mm）（1/4圆弧形）
2、结构：采用冷轧钢板，立柱、底框板厚≥2.0mm，层板≥0.8mm，侧板≥0.8mm，顶板≥1.0mm，挂板≥1.0mm。
3、表面处理：采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，经脱脂、除油、去锈、酸洗、磷化、清洗等前处理工序，涂层厚度≥0.03mm。
4、层板挂臂：采用≥2.0mm厚钢板折弯成型，带限位功能。
5、木饰面板：层板及顶板采用E0级环保三聚氰胺双饰面人造板，PVC封边。
6、整体要求：符合GB/T13667.1-2015《钢制书架》标准。
	6件
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	5
	展架（1）
	1、规格：1150W*450D*1860H mm（±5mm）
2、框架：采用D型60×30×1.5mm冷拔钢管，表面经脱脂、除油、去锈、酸洗、磷化、静电喷涂处理。
3、横梁：采用50×30×1.5mm冷拔钢管，表面静电喷涂处理。
4、层板及背板：采用E0级环保三聚氰胺双饰面人造板，背板厚度≥18mm,层板厚度≥25mm，PVC封边，封边牢固，不脱落，背板为18mm厚板材+白板饰面。
5、层板挂臂：采用2.0mm厚钢板折弯成型，带限位功能，层板上下可调。
6、脚架：钢制脚架，配Φ50mm尼龙万向脚轮（带制动装置）。
	3件
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	6
	展架（2）
	1、规格：1630W*500D*1840H mm（±5mm）
2、内框：采用40×40×2.0mm方钢管，表面经脱脂、除油、去锈、酸洗、磷化、静电喷涂处理，涂层厚度≥0.03mm。
3、外框：采用E0级三聚氰胺板，PVC封边，经防潮、防虫、防腐化学处理，板材厚度≥18mm。
4、层板：采用E0级三聚氰胺板，PVC封边，经防潮、防虫、防腐化学处理，板材厚度≥25mm。
5、脚架：采用30×60×2.0mm矩形钢管，表面静电喷涂处理。
6、滚轮：配置有制动/无制动丝头滚轮各2个，深灰色包边TPU材质，灰白色边盖。
	1件
	[image: 65e6cf6cd744f5e6b78b4e1e3ec20d52]
	

	7
	屏风
	1、规格：2040W*460D*1720H mm（±5mm）；每组含 2 件屏风，每件屏风规格：1020W*460D*1720H mm。
2、屏风表面：100% 涤纶。
3、内部框架：采用≥Φ16mm冷轧钢管，壁厚≥1.5mm，表面静电喷涂处理。
5、填充物：采用高密度环保海绵填充，密度≥35kg/m³。
6、脚轮：采用Φ60mm尼龙带脚刹万向轮，插接结构。
7、脚架：采用≥6mm厚钢板制作，表面黑色磨砂哑光处理。
	1组
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	8
	阅览桌
	1、规格：Φ800*725H mm（±5mm）
2、桌面：采用E0级三聚氰胺板，PVC封边，经防潮、防虫、防腐化学处理，厚度≥25mm。 
3、桌架：采用铝合金压铸成型脚架，表面阳极氧化处理，中立柱为不锈钢车件。
	1张
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	9
	阅览椅
	1、规格：≥715W*650D*750H mm
2、面料：采用真皮面料，无异味。
3、曲木板：采用≥12mm厚桦木单板高频热压弯曲成型，模具一体成型，含水率控制在8%-12%。
4、框架：整体框架采用白蜡木实木，榫卯结构连接，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率符合标准要求，无裂纹、树节、虫洞等。
5、海绵：采用高弹切割海绵，座垫密度≥45kg/m³。
6、油漆：采用环保水性漆，开放式喷漆工艺，经三底三面工艺处理，漆面平整光滑，无颗粒、气泡。
7、整体要求：符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
	2张
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	10
	书架（2）
	1、规格：510W*510D*1810H mm（±5mm）
2、主材：采用橡胶木实木，经干燥处理，木材含水率控制在8%-12%，经防虫、防腐处理，无裂纹、树节、缺口、虫洞等。
3、层板：采用E0级实木多层板，厚度≥15mm，承重能力强。
4、油漆：采用环保水性漆，开放式喷漆工艺，经三底二面工艺处理，漆面透明度高，色泽均匀，木纹清晰。
5、配件：配置小黑板（可书写擦除）、软木板（可钉图钉）。
6、底座：配置直径≥600mm圆形底盘，配重型转盘轴承。
	1件
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备注：（1）本项目技术功能要求中出现的所有名词（除国家标准、行业标准、国家行政机关制订的规范性文件已规定的之外），仅表示采购人对功能的需求，不代表该功能的名称被指定；（2）本项目核心产品为：学习椅（3）开标现场需要提供样品。
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