[bookmark: _Toc150357050][bookmark: _Toc177480285]采购内容及项目要求
[bookmark: _Toc464566055][bookmark: _Toc464744381][bookmark: _Toc465342055][bookmark: _Toc464566023][bookmark: _Toc464565991]一、项目概况
采购项目名称：打印体变形图像测量系统升级改造，共分为1个包。本项目预算金额为人民币45.00万元，不允许进口产品参与投标。本项目核心产品为：A/C摇篮式多轴联动变位机。
二、技术要求
山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表
	招标人要求

	配置序号
	配置名称
	技术规格指标
	数量

	1
	A/C摇篮式多轴联动变位机
	1、轴数：A/C 轴，并与现有7轴3D打印系统全联动；
行程：A 轴 ±120°；C 轴 360°连续定位精度：±0.02mm/轴；联动同步误差：≤0.05mm（全闭环）；
2、承载：每侧≥500kg；配套固定滑轨；额定功率及扭矩：≥3KW/14.5N.m；最大转矩：≥3000N.m；A1负载偏心距：≥150mm；
3、工作台直径：≥600mm；进料高度：最大600mm；角度重复精度 ：±0.05°；翻转180°转动时间：≤3.5s；
水平120°转动时间：≤2.5s；
4、防护等级：≥IP65。
	1

	2
	熔池相机
	1、分辨率：≥1920×1200；帧频：≥45Hz；视频保存格式：MP4等；安装距离：200‑500mm；
2、自动调焦；支持视频录制；主动光源；支持更换保护镜片。
	1

	3
	控制软件
	1、基于现有3D打印系统，新增多轴联动增材 CAM 模块，支持非平面扫描切片、路径规划、路径避障；集成激光光斑补偿、热变形补偿、层间对齐补偿等；
2、开放工艺库参数接口，支持铝合金、双相不锈钢、高镍合金、梯度材料等配方定制；
3、支持机器人离线仿真编程，形成机器人控制代码，支持数字孪生与质量追溯，支持离线编程与在线控制。
	1

	4
	3D打印验证
	1、分别提供低碳钢Q235、低合金钢Q355、奥氏体不锈钢316L、双相不锈钢2205、铝合金5356、钛合金TC4、镍基合金In625，要求3D打印4管相贯节点一次性合格，验证工艺库；
2、相贯钢管节点尺寸为：主管Φ200x6；第1支管Φ150x6；第2支管Φ120x6；第3支管Φ100x6。各管长度均为300mm。
	1




1

3

三、商务要求
山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表

	项目序号
	项目名称
	招标人要求

	1
	成交价
	[bookmark: _GoBack]人民币（国产设备）

	2
	交货时间
	合同签订后30日内（国产设备）

	3
	付款方式
	货到验收合格后支付（国产设备）

	4
	安装验收
	A．设备验收由专家组和中标人联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写山东大学仪器设备验收报告，该验收报告作为支付中标人货款的依据。
B．对安装有特殊要求的设备，投标人承诺中标后在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。
C．投标人承诺中标后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。
D．投标人承诺中标后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。

	5
	培训
	A．投标人承诺中标后对用户人员提供操作培训、编程培训、联动调试培训、故障排查培训，直至甲方人员独立熟练操作，提供完整培训记录、考核记录。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。
B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询（该项费用包含在投标报价中）。

	6
	保修与维修
	A．质保期：3 年。
B．中标人应在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查（该项费用包含在投标报价中），并写出正式报告。如发现问题应负责解决。
C．投标人承诺中标后提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。
D．投标人承诺中标后定期回访用户。
E．投标人必须列明质保期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。
F．仪器中的软件享受终身升级（该项费用包含在投标报价中）。



35


2


