[bookmark: _Toc6021][bookmark: _Toc9245][bookmark: _Toc10878][bookmark: _Toc6635]采购内容及项目要求
一、采购内容
[bookmark: _GoBack]项目概况：本项目包括天线1个、功分滤波器2个及检波器20个。其中，天线所需6061铝材、2A12铝材各1块及检波器芯片20片由我方提供；加工方需具备5轴高精度加工、本色阳极氧化及表面镀银等工艺能力，并负责单机测试。须满足航天级使用要求。
采购项目名称：山东大学（青岛）星载模拟接收机组件加工项目
项目预算：95万元。
[bookmark: _Toc16001][bookmark: _Toc25106]二、技术条款及商务条款响应要求
技术条款响应一览表
	采购要求

	序号
	名称
	技术规格指标
	数量

	1
	天线
	1、工艺：五轴加工工艺
2、尺寸：约408×408×140mm
3、重量：≤1kg
4、镀金工艺：阳极氧化
5、工作频率：50GHz～70GHz
6、端口隔离度：≥15dB；VSWR：≤1.5
7、天线增益：50GHz：≥41dBi；60GHz：≥43dBi；70GHz：≥45dBi
8、3dB波束宽度：50GHz：±0.46°；60GHz：±0.38°；70GHz：±0.33°
9、进行力学（正弦，随机）测试，加工完成后须进行测试，测试要求详见附表。
	1个

	2
	功分滤波器
	10、工艺：五轴加工工艺
11、单件尺寸：≤250×200×30mm
12、单件重量：≤0.8kg
13、表面工艺：镀银
14、加工组件每个通道总插损：≤12dB
15、功分器：工作频率：50GHz～70GHz；隔离度：≥20dB
16、滤波器： 
通道1工作频率：50.5GHz～51.5GHz 
通道2工作频率：52.5GHz～53.5GHz 
通道3工作频率：54.5GHz～55.5GHz 
通道4工作频率：56.5GHz～57.5GHz 
通道5工作频率：58.5GHz～59.5GHz 
通道6工作频率：60.5GHz～61.5GHz 
通道7工作频率：62.5GHz～63.5GHz 
通道8工作频率：64.5GHz～65.5GHz
通道9工作频率：66.5GHz～67.5GHz 
通道10工作频率：68.5GHz～69.5GHz
17、带内起伏：±1.5dB
18、带外抑制：≥30dB＠中心频率F0±2000MHz
19、进行温循（三温数据）、力学（正弦，随机）测试，加工完成后须进行测试，测试要求详见附表。
	2个

	3
	检波器
	20、工艺：五轴加工工艺
21、单件尺寸：约30×20×30mm
22、单件重量：≤0.05Kg
23、镀金工艺：镀金
24、工艺焊接：无铅焊接
25、工作频率：50GHz～70GHz
26、检波功率范围：-35～-5dBm
27、电压灵敏度：≥3000mV/mW
28、输出电压范围：0～1.5V
29、输出接口：屏蔽双绞线/同轴
30、进行温循（三温数据）、力学（正弦，随机）、老练测试，加工完成后须进行测试，测试要求详见附表。
	20个



