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诚信廉政承诺书
为充分体现公开、公平、公正、诚信原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与招投标过程中特作以下承诺： 

1．严格遵守国家及山东大学招投标管理规定，保证在招投标活动中无任何违规、违纪、违法行为。

2．不以各种名目向采购人、工作人员及其相关人员请客、送礼、赠送有价证券、提供回扣和行贿等。

3．不以不正当手段向采购人谋取资格预审及投标的照顾。

4．不以提供不正当利益等方式向标底编制、审查人员打听标底编制情况。

5．在确定中标人前，不向评标专家打招呼谋求照顾，不与采购人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判。

6．不与采购人或采购代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

7．中标后，不向采购人及工作人员赠送感谢费、好处费等。

8．合同履行过程中不以任何形式及手段进行违规、违纪、违法活动。

9．所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

10．不在开标后进行虚假恶意投诉。

11．主动接受、配合山东大学招标采购管理中心及纪检监察部门的监督检查。
承诺单位（盖电子公章）：                         法人代表（签章）：

年    月    日
（供应商签章后作为电子投标文件的一部分）

第一章  参考公开招标公告
项目概况
山东大学医智领航智慧化平台采购参考招标项目的潜在供应商应在山东大学采购网使用CA数字证书或账号密码登录“山东大学电子招投标系统”（http://www.cgw.sdu.edu.cn）获取电子参考招标文件，并于 2026 年 9 月                   18日 09 点 00 分（北京时间）前使用CA数字证书从“山东大学电子招投标系统”提交电子投标文件。
一、项目基本情况：
招标编号：SDJDHD20260179-Z039/SDDX-SDLC-CKGK-2026003
项目名称：医智领航智慧化平台

预算金额：人民币97.68万元

最高限价：同预算金额
采购需求：医智领航智慧化平台采购，具体内容详见电子参考招标文件。

标段划分：划分为1包

合同履行期限：合同签订后50天内，质保期5年
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、具有独立承担民事责任的能力、良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2、本项目的特定资格要求：/。

三、获取电子参考招标文件：
时间：2026年 9 月 10 日至2026 年 9 月 14 日（提供期限自本参考公开招标公告发布之日起不得少于3个工作日），每天上午8:30 至11:30 ，下午13:30 至17:00 （北京时间，法定节假日除外）；
地点：山东大学采购网（http://www.cgw.sdu.edu.cn）, 在对应参考公开招标公告中下载电子参考招标文件；
方式：本项目采用电子标。潜在供应商需登录山东大学招标采购网站

（http://www.cgw.sdu.edu.cn）进行预注册，完成预注册后，在获取电子参考招标文件截止时间前在线进行招标项目信息填报，审核成功后下载电子招标文件；
电子参考招标文件工本费：0元/本；

本项目实行资格后审，获取电子参考招标文件成功不代表资格后审的通过。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点：
时间： 2026年 9 月 18 日09:00（北京时间）；
地点：本项目采用“山东大学电子招投标系统”进行网上参考公开招标，潜在供应商应当在提交电子投标文件截止时间前，使用CA数字证书通过系统上传电子投标文件。
五、公告期限：
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜：
1、在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单的，不得参加本次采购活动；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标或者未划分标段的同一采购项目的投标；

3、本采购项目的变更、修改、答疑、澄清、补遗内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在“山东大学电子招投标系统”发布。潜在供应商自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果；

4、本项目采用电子标。潜在供应商必须按相关程序办理数字证书（CA用于电子投标文件签章及加密，需尽早办理以免影响使用）和安装投标文件工具后方可在“山东大学电子招投标系统”上传电子投标文件。详细操作说明见山东大学采购网-资料下载-山东大学电子投标指南文件；

5、潜在供应商在使用“山东大学电子招投标系统”进行电子投标文件编制前，应仔细阅读操作手册，如果通过操作手册仍不能解决的问题，可向系统技术支持咨询，技术咨询电话：400-808-5975转2；

6、供应商必须整包，不可分拆投标报价。
七、对本次参考招标提出询问，请按以下方式联系：
　　1、采购人信息
名称：山东大学
地址：山东大学中心校区明德楼
联系方式：0531-88365560

2、采购代理机构信息
名称：山东省鲁成招标有限公司
地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座
联系方式：0531-83196323
3、项目联系方式
项目联系人：刘嘉华、王青东
电话：0531-83196323、18595271270
第二章  供应商须知
供应商须知前附表
本表是对“供应商须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。
	序号
	内    容

	说 明

	1
	项目名称：山东大学医智领航智慧化平台采购

招标编号：SDJDHD20260179-Z039/SDDX-SDLC-CKGK-2026003

	2
	计划编号：SDJDHD20260179-Z039

	3
	采 购 人：山东大学

联系方式：0531-88365560

	4
	采购代理机构：山东省鲁成招标有限公司

联 系 人：刘嘉华、王青东
联系电话：0531-83196323、18595271270

邮    箱：lc83191789@126.com

	5
	资金来源：已落实

	6
	供应商资格要求：详见本参考公开招标公告资格要求
注：1）采购代理机构将在本项目开标当天按参考公开招标公告指定的网站，查询供应商在提交电子投标文件截止时间之前是否被列入失信单位名单，参与本项目的供应商被列入失信被执行人名单的，在评标过程中资格审查时，其投标按无效投标处理（在本电子参考招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据）。

采购代理机构对于查询到的供应商失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存。

2）本项目实行资格后审，资格审查未通过，不进入下一步评审。

	电子参考招标文件的答疑、澄清和修改

	7
	提交疑问时间：2026年 9 月 14 日18:00前
提交疑问方式：若有问题需要澄清，应于提交疑问时间前以书面形式向采购代理和采购人提出，并将需要澄清的问题以Word版的文本，给山东省鲁成招标有限公司发电子邮件（lc83191789@126.com），并电话通知。采购代理将以答疑文件的方式予以解答。

潜在供应商未在规定时间内提出疑问的，视为无需要澄清的问题，逾期任何问题不作答复。

	8
	领取答疑、澄清和修改文件时间：在投标截止时间3天前。

领取方式：本采购项目的变更、修改、答疑、澄清、补遗内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在“山东大学电子招投标系统”发布。潜在供应商自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

	电子投标文件

	9
	“电子投标文件组成”详见“供应商须知”第9条。

	10
	“投标报价” 详见“供应商须知”第10条。

	11
	电子签章：根据电子参考招标文件格式的要求在规定的地方进行电子签章。具体操作详见：山东大学采购网(http://www.cgw.sdu.edu.cn)-资料下载-山东大学电子投标指南文件。

	12
	电子投标文件加密、上传：上传时，供应商通过“山东大学电子招投标系统”使用CA 数字证书加密电子投标文件。

	投标保证金及投标有效期

	13
	投标保证金金额：/
投标保证金缴纳形式：/

	14
	投标有效期：自提交电子投标文件截止之日起120日历天

	电子投标文件的提交

	15
	提交电子投标文件时间：2026年9月18日08:30--09:00（北京时间）；                  

★提交电子投标文件截止时间（投标截止时间）：2026年9月18日09:00（北京时间）。

	
	电子投标文件提交地点：使用CA数字证书通过“山东大学电子招投标系统”上传加密的电子投标文件

	开标及评标

	16
	开标时间：同提交电子投标文件截止时间；
评标地点：山东大学中心校区明德楼C座806会议室。

	17
	需要核验的证明材料原件：

1）电子投标文件中法定代表人授权委托书等；

2）……

	18
	评标委员会组成：采购人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表及评审专家3人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	19
	评标方法：本次评标采用综合评分法，评标委员会成员根据第三章“评分办法”进行打分，按照得分由高到低顺序对各供应商进行排序，提出评标报告并推荐中标候选人，由采购人授权评标委员会依法确定中标人。

	授  予  合  同

	20
	供应商应当在收到中标通知书后30日内与采购人签订合同。

	相关费用

	21
	中标服务费：中标人参照国家发展改革委员会办公厅发改办[2003]857号文、国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定的“货物类”收费标准下浮40%后向采购代理机构交纳，最低按2000元记取。

	其他

	22
	交付时间：合同签订后50天内（国产设备）

	23
	质保：

A．质保期：5年。

B．中标人应在验收合格之日起到保修期满前一个月内，进行一次现场全面检查，并写出正式报告。如发现问题应负责解决。

C．中标人需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。

D．中标人应定期回访用户。

E．投标人必须列明保修期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。

F．仪器中的软件享受终身升级（该项费用包含在报价中）；

G.投标人（供应商）承诺中标（成交）后5年内提供一次中标（成交）设备全流程搬迁服务，包含设备拆卸、防护包装、专业化运输、安装调试、搬迁前后的性能参数检测等，并保证搬迁后设备性能符合要求。（该项费用包含在报价中）。。

	24
	付款方式：货到验收合格后支付100%（国产设备）

	25
	履约保证金金额：/

履约保证金形式：/

	26
	本次采购为电子标，供应商通过互联网登录“山东大学电子招投标系统”，使用系统运营商提供的视频软件参加开标会议。开标会议后供应商应保持通讯正常，并系统在线，在评审过程中评标委员会可能会要求供应商进行澄清、答疑说明或补正。

	27
	本项目预算金额（最高限价）为97.68万元人民币。

投标报价超出采购人公布的采购预算（最高限价）的，电子投标文件按无效投标处理。关于投标报价详细要求见投标须知正文10.1条。

	28
	本采购项目不允许采购进口产品。

	29
	安装验收:

A．设备验收由专家组和中标人（成交供应商）联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写验收报告，该验收报告作为支付中标（成交）货款的依据。

B．对安装有特殊要求的设备，投标人（供应商）承诺中标（成交）后在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。

C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。

D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。

	30
	培训：
A．投标人（供应商）承诺中标（成交）后对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。

B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询（该费用包含在投标报价中）。

	31
	其他条款：/

	32
	核心产品：/

本项目非单一产品采购的各包，核心产品已在电子参考招标文件《采购内容及项目要求》中列明，多家供应商提供的核心产品品牌均相同的，属投报相同品牌产品，按下列规定处理：
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会依次按投标报价低、技术条款响应得分高、售后服务得分高的顺序确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

	33
	踏勘现场: 自行踏勘现场

联系人：江老师
电话：0531-85875783

	34
	国家强制性认证产品：所投产品属于国家强制性认证产品管理范围的，须符合国家相关规定。

	35
	本电子参考招标文件中标注有“★”号条款的，是关键的实质性条款，未响应该实质性条款的，按无效投标处理。

	36
	其他需补充的内容：

（1）开标会议应当在电子参考招标文件确定的提交电子投标文件截止时间的同一时间通过“山东大学电子招投标系统”平台公开进行。支持网上远程投标报价，所有供应商须在提交电子投标文件截止时间前1小时内登录“山东大学电子招投标系统”在线签到（未按要求签到的无法解密电子投标文件），并通过CA数字证书上传加密的电子投标文件，在投标截止时间后半小时内解密电子投标文件；
（2）在评标结束前，供应商请保持在线登录状态。评标过程中，如果评标委员会要求供应商对电子投标文件进行澄清，供应商需要通过“山东大学电子招投标系统”平台限时在线发送澄清；

（3）评标期间，请各供应商保持通讯畅通，因通讯不畅造成的一切后果由供应商自行承担。
★重要提示：供应商应在提交电子投标文件截止时间前尽早上传电子投标文件；“山东大学电子招投标系统”拒绝接受投标截止时间后上传的电子投标文件。
（4）“山东大学电子招投标系统”硬件配置要求：

内容
要求
说明
推荐使用

浏览器

IE10和以上的版本浏览器；360浏览器兼容模式；搜狗浏览器兼容模式。

要求IE10以上内核版本。IE11浏览器下载地址：
http://www.cgw.sdu.edu.cn/zb/plugs/ie/ie11_setup.exe
CA数字证书

参加电子招投标需办理CA数字证书；使用CA数字证书进行投标文件的签章、加密和解密等操作。

详情请参考：

http://www.cgw.sdu.edu.cn/zb/zlxz/11599.chtml

投标文件
制作工具

安装投标文件制作工具软件，并通过瞬速投标工具软件下载、安装CA证书驱动、签章软件等。

投标文件制作工具下载地址：
http://www.cgw.sdu.edu.cn/zb/plugs/tbkhd/tbkhd.msi

视频工具

安装山东大学云会议软件，用于开评标过程中的音视频交流。

视频工具下载地址：

http://yczbxt.sdu.edu.cn/download.html

其他要求

网络畅通。安装了阅读和编辑文档所需的OfficeWord

\Excel等办公软件。需要具有耳麦、摄像头等音视频输入输出设备。




供应商须知正文
一、说明
1. 采购人
详见供应商须知前附表第3项。
2. 采购代理机构
详见供应商须知前附表第4项。
3. 合格供应商
详见供应商须知前附表第6项。
4. 投标费用
无论投标过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关费用。
二、电子参考招标文件
5. 电子参考招标文件组成
本电子参考招标文件由电子参考招标文件目录所列内容及按本电子参考招标文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。
6. 电子参考招标文件答疑
6.1 已依法领取了电子参考招标文件的供应商，认为电子参考招标文件存在歧视性条款或不合理要求等需要澄清的问题，可要求对电子参考招标文件进行澄清。要求澄清的供应商应于前附表第7项所述时间以前以书面形式一次性全部提出，并通知到采购代理机构。在前附表第8项所述时间之前，采购代理机构将视情况按前附表第8项规定的方式予以答复。潜在供应商自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

6.2 如果答疑发出的时间距投标截止时间不足3天，且答疑的内容可能影响电子投标文件的制作，应相应延长提交电子投标文件的截止时间和日期。在这种情况下，采购代理机构和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。
7. 电子参考招标文件澄清和修改
7.1 采购代理机构对电子参考招标文件有澄清或修改的内容，将以前附表第8项规定的方式予以发布。补充文件作为电子参考招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。
7.2 如果澄清或修改的内容发出的时间距投标截止时间不足3天，且澄清或修改的内容可能影响电子投标文件的制作，应相应延长提交电子投标文件的截止时间和日期。在这种情况下，采购代理机构和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

7.3 潜在供应商自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

7.4 因潜在供应商未及时查看网站信息造成的潜在风险，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的参考招标活动可以继续有效地进行。
三、电子投标文件编写
8. 投标语言及计量单位
8.1 供应商和采购代理机构就参考招投标交换的文件和来往信函均使用中文。
8.2 除电子参考招标文件的技术要求中另有规定外，电子投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
9. 电子投标文件组成
电子投标文件由四部分组成，包括证明文件、报价表、商务文件、技术文件。
9.1 证明文件

9.1.1资格证明文件

（1）诚信廉政承诺书；

（2）营业执照扫描件；

（3）法定代表人身份证明（加盖电子公章，见附件）或；注：若法定代表人参加投标的仅须提供法定代表人身份证明；

（4）法定代表人授权委托书（见附件）；注：若授权代理人参加投标的需提供法定代表人授权委托书及授权代理人社保证明（时间：2026年4月至今任意一个月）；

（5）供应商依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（见附件）；

（6）供应商具有良好的商业信誉及健全的财务会计制度的证明材料（见附件）；

（7）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（见附件）；

（8）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见附件）；

（9）“信用中国”的信用截图。

注：（A）成立时间较短的单位，提供从成立至今所需要的资料；
（B）供应商：（a）是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的扫描件；（b）是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”扫描件； （c）是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证扫描件；（d）是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”扫描件；（e）是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；
（C）采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询供应商在提交电子投标文件截止时间前的信用信息，对列入失信被执行人名单的供应商，应当拒绝其参与采购活动；参考公开招标公告中允许联合体投标的，则两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；
（D）资格证明文件按要求提供相应的资料，资格审查以电子投标文件所附资格证明文件为准，资格审查（1）-（8）不合格的不进入评审阶段。
9.1.2其它证明文件

供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

9.2 报价表

（1）投标函（见附件）；

（2）开标一览表（见附件）；

（3）报价明细表（见附件-如果有）；

（4）质保期外供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表（见附件）。

9.3 商务文件

（1）山东大学设备采购商务条款响应一览表（见附件）；

（2） 随设备提供的备品备件、易损件、耗材、专用工具明细表（见附件）；

（3）业绩一览表（见附件-须提供相关合同的扫描件）；

（4）供应商概况表；（格式自拟）

（5）优惠条款：供应商提供的优惠条款必须在电子投标文件中明确列出，供应商在澄清过程中追加的优惠条款一般不作为评标的考虑因素；

（6）信誉证书扫描件（如果有）；

（7）供应商认为需加以说明的其他内容。

9.4技术文件

（1）技术条款响应一览表（见附件）；

（2）货物技术指标和性能的详细说明，包括制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等有效资料扫描件（资料为英文或其他非中文语言的，须同时提供中文的翻译本。供应商修改、遮掩、涂改原始证明材料或提供虚假翻译本谋取中标的，采购人可将其上报主管部门）；

（3）配置明细表；

（4）产品制造、安装、调试、验收标准；

（5）实施方案：

（6）重点、难点解决方案；
（7）培训方案；
（8）售后服务；

（9）供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

备注：1）附件中无格式文档的，供应商可自定文档格式以制作本电子参考招标文件要求提交的内容。

2）供应商应按照电子参考招标文件规定的“电子投标文件编制”中“电子投标文件构成”规定的顺序统一编制目录装订成册，由于编制混乱导致电子投标文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。

10. 投标报价
★10.1本次投标报价为一次性报价，报价币种为人民币。报价内容包括设备（含软件）、配件、运杂费、保险费、安装（含设备安装、安装辅材、连接、调试、测通等）、调试、耗材、缺陷处理、安全防护、施工费（电路、网线、地线、房间改造等相关费用）、验收、检验、培训、升级服务、售后服务、保修、电子参考招标文件技术和商务条款所列所有配置及相关服务，以及设备正常运行（符合正常使用标准）所需的全部税、费（交钥匙工程）。供应商应充分考虑采购条件，不得在中标后无故增加任何费用。

10.2房间改造是指两间手术室（墙面合计约230m2）的墙面，全部换成防火、抗菌、不怕消毒液腐蚀的高档医用洁净墙板，从墙面找平、粘板、打密封胶、做圆弧收口全部按医院无菌标准施工，杜绝积灰藏细菌；吊顶面积约180m2。同时新装两套轻质防火隔墙（隔墙面积合计30m2），隔墙里面加防火隔音岩棉，做到结实、防火、隔音、不开裂，整体完全符合手术室院感验收要求，干净无菌、耐用好消毒。
10.3供应商限报一种方案报价，采购人不接受可选择的投标方案和报价；供应商对投标报价作出优惠的，其电子投标文件及开标一览表中的投标报价均应为优惠后的报价。供应商对报价若有说明或优惠应在报价明细表和开标一览表中注明，否则该说明或优惠不予认可。
10.4 投标报价（即合同价）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
10.5供应商应保证所报出的最终价格，在排除各种差异因素后，不超出自己的正常国内市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的出价。

10.6供应商在电子投标文件上详细写明产品的系列、名称和型号、产品性能、各项技术指标、品牌产地、质量等级、供货时间、售后服务、出厂合格证、出厂检测报告等，以及达不到检测和质量要求应负的责任。
10.7电子投标文件应对产品质量、供货时间、售后服务做出明确的承诺，以及达不到承诺的相关条款要求应负的责任和义务。

11. 电子投标文件编写
11.1供应商应当按照电子参考招标文件格式的要求编制电子投标文件。电子投标文件应当对电子参考招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应。

11.2供应商和采购代理机构就采购过程交换的文件和来往信函均使用中文。
11.3电子投标文件应按本须知第9款要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为电子投标文件的组成部分。

11.4供应商须如实响应电子参考招标文件要求，在电子投标文件中如实提供所投产品技术指标。供应商不得复制、粘贴电子参考招标文件中的技术及商务响应一览表中的参数及要求作为其电子投标文件的响应情况，否则，评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

11.5供应商应在电子投标文件中提供产品技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等有效资料扫描件作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），否则评标委员会有权视相应技术参数为不响应，★条款按无效投标处理，其他条款按负偏离进行处理。

11.6 电子投标文件中所投产品技术参数描述与产品制造商的产品宣传彩页或制造商官方网站公布的资料不一致的或因制造商官方网站更新产品资料滞后造成不一致的，应当在“技术条款响应一览表”备注栏中做出说明，并提供证明材料。

11.7重要技术条款（▲条款）需提供制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等有效资料扫描件作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），否则该条款视为“不响应”，按负偏离进行处理。

注：在“技术条款响应一览表”中“备注”一栏标注该佐证在电子投标文件中的页码，以便评委评审。

11.8关键技术条款（★条款）需提供制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等有效资料扫描件作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），否则该条款视为“实质性不响应”，按无效投标处理。

注：在“技术条款响应一览表”中“备注”一栏标注该佐证在电子投标文件中的页码，以便评委评审。

11.9供应商提供的支持资料和已印刷的文献（如有关货物/服务的技术部分）可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本或中英文对照，在解释电子投标文件时以中文翻译本为准。若供应商的中文翻译本与外文版明显不符的，则评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

11.10为合理节约评标成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次电子投标文件的“技术条款响应一览表”、“商务条款响应一览表”中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项响应情况；供应商须对照电子参考招标文件技术规格、参数（或商务条款）与要求，逐条说明投标货物与服务是否做出了响应，如未按“技术条款响应一览表”的格式要求，在供应商响应中“技术规格指标”一栏如实填写所投产品的技术规格指标响应情况，未填写部分如为★技术条款按无效投标处理，如为其他技术条款按负偏离进行处理。
12. 电子投标文件签署

电子参考招标文件中的电子投标文件格式内容带“盖电子公章”字样处应加盖供应商电子公章，电子投标文件需经法定代表人或其委托代理人签章的，由委托代理人签章的电子投标文件中须附授权委托书。供应商代表必须按格式规定签署电子投标文件，未按电子参考招标文件格式要求签章的电子投标文件无效。

13. 电子签章

详见供应商须知前附表第11项。

14. 电子投标文件加密、上传

详见供应商须知前附表第12项。

15. 投标保证金

详见供应商须知前附表第13项。

16. 投标有效期

16.1 本项目投标有效期见供应商须知前附表14项。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应性投标，采购人有权拒绝。

16.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的供应商不得修改电子投标文件的实质性内容。

四、电子投标文件提交

17. 提交电子投标文件时间和地点

17.1 提交电子投标文件时间、截止时间及地点详见供应商须知前附表第15项。

17.2供应商代表必须在提交电子投标文件截止时间前使用CA数字证书通过“山东大学电子招投标系统”上传电子投标文件。如因电子参考招标文件的修改推迟提交电子投标文件截止日期的，则按采购代理机构另行通知规定的时间上传。

18. 电子投标文件不予接受的情况

“山东大学电子招投标系统”不予接受在提交电子投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

19. 电子投标文件修改与撤回

19.1供应商在提交电子投标文件截止时间前，可以对所提交的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。

19.2供应商对电子投标文件的补充、修改需符合山东大学电子标的要求。

19.3 投标有效期内不得撤回投标报价。

五、开标与评标

20. 开标
20.1 本项目开标时间和评标地点见供应商须知前附表第16项。开标会议由采购代理机构组织并主持。

20.2主持人按下列程序主持开标会议。

（1）供应商通过网络终端设备远程参加开标会议。登录“山东大学电子招投标系统”，进入对应的参考招标项目，所有供应商须在提交电子投标文件截止时间前1小时内进行在线签到；

（2）截至提交电子投标文件截止时间，采购代理机构主持开标会议；

（3）供应商使用CA数字证书在投标截止时间后半小时内解密电子投标文件；

（4）询问供应商代表对开标会议的程序是否有异议；

（5）开标会议结束。

20.3供应商代表对开标会议有异议的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在“山东大学电子招投标系统”中提出询问或者回避申请。

20.4注意事项：详见供应商须知前附表第36项。
21. 评标委员会
采购人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表及评审专家3人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，采购人或者采购代理机构通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

22. 评标原则
22.1 客观性原则：评标委员会将严格按照电子参考招标文件的要求，对供应商的电子投标文件进行认真评审；评标委员会对电子投标文件的评审仅依据电子投标文件本身，而不依据电子投标文件以外的任何因素。
22.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评审。
22.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评审意见承担个人责任。
22.4 保密性原则：代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
22.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣进行评定。
23. 评标方法
本项目采用综合评分法。评标委员会根据电子投标文件满足电子参考招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。评审因素包括供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

24. 初步评审
24.1电子投标文件的初审分为资格审查和符合性检查。资格审查由采购人或采购代理机构在开标后依法对投标人进行审查，依据法律、法规和电子参考招标文件的规定，对电子投标文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。符合性检查由评标委员会依据电子参考招标文件的规定，从电子投标文件的有效性、完整性和对电子参考招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对电子参考招标文件的实质性要求作出响应。在评标活动开始前，采购人及采购代理机构宣布评标工作纪律。
24.2评标委员会应当对符合资格的供应商的电子投标文件进行资格、符合性审查，以确定其是否满足电子参考招标文件的实质性要求。

24.3 如出现下列情形之一的，视为对电子参考招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

1）未按电子参考招标文件格式规定要求签署、盖章；

2）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3）电子投标文件载明的交付时间超过电子参考招标文件规定的时间且不能被采购人接受；

4）电子投标文件内容不全或未按规定填写；

5）供应商提交两份或多份内容不同的电子投标文件，或者在一份电子投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按电子参考招标文件规定提交备选投标方案的除外；

6）法定代表人授权委托人的社保证明不符合电子参考招标文件的要求；

7）未按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

8）电子投标文件中的产品规格、技术参数明显不符合电子参考招标文件要求或未填写技术条款响应一览表；

9）供应商要求的付款方式、质保期（保修期）及电子投标文件有效期等明显不符合电子参考招标文件要求的或未填写商务条款响应一览表；

10）不满足电子参考招标文件规定的带★号实质性条款的；

11）电子投标文件技术条款响应一览表供应商响应中技术规格指标响应与事实不符或虚假投标的；

12）投标报价超出采购人公布的采购预算（最高限价）的；

13）未响应电子参考招标文件规定的其他实质性要求的；

14）在初步评审中，评标委员会认定供应商的投标未能通过此项评审的；

15）未在规定时间内在线签到（系统原因除外）；

16）因供应商自身原因造成电子投标文件未在投标截止时间后半小时内解密的或上传至“山东大学电子招投标系统”的电子投标文件损坏无法读取的；

17）不符合法律、法规规定的其他情形。

24.4对于电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商在“山东大学电子招投标系统”中作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出电子投标文件的范围或者改变电子投标文件的实质性内容。

24.5 评标委员会将否决被确定为非实质性响应的电子投标文件，供应商不能通过修正或撤销电子投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

★24.6 评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出采购预算（最高限价）的报价，按无效投标处理。

★24.7评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标期间合理的时间内在“山东大学电子招投标系统”中提供说明，并提交相关证明材料与价格构成说明；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

★24.8供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

24.9 评标委员会通过上述评审，确定通过初步评审的合格供应商名单，只有通过初步评审的供应商，才能进入综合评审。

25. 综合评审

25.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会依次按投标报价低、技术条款响应得分高、售后服务得分高进行排序，确定排名在前的一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

26. 投标不一致时的修正和处理

电子投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）电子投标文件中开标一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

27. 电子投标文件的澄清

27.1为有助于对电子投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商询问。供应商有义务对其电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成电子投标文件的组成部分；拒不进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以视为供应商未实质性响应投标。

27.2评标委员会不接受供应商主动提出的澄清，采购人也不接受供应商主动承诺给予采购人赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

28. 特殊情况下的评标方法

28.1如出现串通投标以及供应商互相诋毁，导致评标委员会无法评审时，评标委员会有权否决所有投标。

28.2评标委员会发现电子参考招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者电子参考招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改电子参考招标文件，重新组织采购活动。

29. 废标

有下列情形之一，本项目将予以废标：

1）出现影响采购公正的违法违规行为的；

2）供应商的报价均超过采购预算（最高限价）的；

3）因重大变故，采购任务取消的；

4）法律、法规及电子参考招标文件规定的其他情况。

30.串标

供应商出现串标或影响采购的违法行为时，采购人将严格按照国家相关法律、法规、规章及采购人内控管理制度的规定行使权利，给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

30.1有下列情形之一的，属于供应商恶意串通投标：

（1）供应商之间协商报价、技术方案等电子投标文件的实质性内容；

（2）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

（3）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（4）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

（5）供应商相互之间为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

30.2  有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（1）不同供应商的电子投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 

（4）不同供应商的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的电子投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
六、授予合同

31. 中标通知书

31.1中标公告将在“山东大学采购网”发布。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

31.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

32. 签订合同

32.1 中标通知书发出之日起30日内，按照电子参考招标文件确定的事项签订合同。

32.2 电子参考招标文件、中标人的电子投标文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

32.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

七、相关费用

本项目招标相关费用详见供应商须知前附表第22项。

八、保密和披露

33.保密和披露

供应商自领取电子参考招标文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向其他人外传。

九、解释权

本电子参考招标文件的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。电子参考招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

十、其他

需对“供应商须知”正文进行补充和修改的内容详见“供应商须知前附表”。

第三章  评分办法
本次参考招标采用综合评分法，满分为100分，每位评委应对所有通过初步审查并实质上响应电子参考招标文件的供应商（以下称为有效供应商）进行逐项评分。
	序号
	评标项目
	分值
	评标标准

	1
	投标报价
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足电子参考招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准值，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×报价权重（30%）х100

	2
	技术条款

响应
	42分
	对照《技术条款响应一览表》的要求，对电子投标文件进行技术条款响应评审，符合电子参考招标文件要求没有负偏离得满分；技术参数中每出现1条技术规格指标未响应或负偏离的扣1分，技术条款响应得0分视为技术条款非实质性响应，按无效投标处理。

	3
	实施方案
	10分
	根据电子投标文件中提供的实施方案进行评审，从①计划安排；②综合布线；③安装调试；④安装检测措施及确保按期交付的保证措施等；⑤现场技术服务人员安排及岗位职责分工等方面进行评定，内容完整、符合采购需求、有针对性，得满分，每缺少一项内容扣2分，每出现一处弱势或不足，扣1分。

	4
	重点、难点及解决方案
	6分
	根据电子投标文件中提供的重点、难点及解决方案进行评审，从①重点、难点分析精准；②相应解决方案符合实际需求等方面进行评审，内容完整、符合采购需求、有针对性，得满分，每缺少一项内容扣3分，每出现一处弱势或不足，扣1分。

	5
	培训方案
	6分
	根据电子投标文件中提供的培训方案进行评审，从①培训方案描述清晰、详细、可使操作人员能够掌握平台的使用、维护和管理等技能；②培训形式多样化、授课计划灵活符合校方实际情况；③培训内容翔实、能够使不同培训对象快速掌握培训的技能等3项内容进行评审，内容完整、符合采购需求、有针对性，得满分，每缺少一项内容扣2分，每出现一处弱势或不足，扣1分。

	6
	售后服务
	6分
	根据电子投标文件中提供的售后服务进行评审，从①售后服务体系；②售后服务内容；③应急处置（综合考虑平台在应用当中会发生的紧急状况，并给出相应解决方案）等方面进行评审，内容完整、符合采购需求、有针对性，得满分，每缺少一项内容扣2分，每出现一处弱势或不足，扣1分。

	满分
	100分


注：1、评分计算均保留小数点后两位有效数字。

2、近三年是指2023年9月1日至今。

3、合同以签订时间为准。

4、综合得分最高的供应商为第一中标候选人。

5、供应商总分相同，投标报价低者为第一中标候选人；供应商总分相同、报价得分相同，依次按技术条款响应得分高、售后服务得分高者为第一中标候选人。

6、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标报价的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价低者获得中标人推荐资格，报价也相同的按技术条款响应得分高、售后服务得分高者获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

第四章  采购内容及项目要求
一、项目概况

本项目为山东大学医智领航智慧化平台采购，共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币97.68万元。

技术条款及商务条款响应要求

山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

	采购人要求（用户填写）
	投标人（供应商）响应（投标人/供应商填写）

	
	配置序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量
	数量
	应答技术规格指标
	技术指标偏离情况
	备注

	医智实训中心展示系统
	1
	实训展示系统配套硬件
	1.像素点间距：≤P1.6mm；
2.单元板分辨率：≥208*104；
3.整体屏净参考尺寸长4.16米*高1.92米；
4.拼装平整度：≤0.3mm；
5.像素中心距相对偏差：≤1%；
6.白平衡亮度：0-500cd/㎡可调，且具有随环境照度调整亮度的功能；
7.水平视角≥140°；垂直视角≥130°；
8.亮度均匀性≥95%；
9.像素光强均匀性≥95%；
10.对比度≥2000：1；
11.峰值功耗≤370W/m²；平均功耗≤150W/m²；
12.刷新率：≥3840Hz；
13.灰度等级需达到256级。
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	2
	视频控制器
	输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大支持4096*2160@60HZ信号输入；
2.视频输出支持6个千兆网口输出，1路10G光口，最大带载390万像素，最宽支持10240,最高8192；
3.集成发送卡和视频处理器功能；
4.支持U盘即插即播功能，支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制；
5.PLC控制。
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	3
	音柱
	1.额定功率:60W；
2.定压输入:100V；
3.灵敏度:≥90DB；
4.频率响应:80-18KHz；
5.Z扬声器:5寸低音×2；
6.25芯驱动高音；
7.参考尺寸：126(厚)×185(长)×514(高)mm。
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	4
	功放
	1.额定功率≥200W设备具有2路辅助(AUX)线路输入，≥1路紧急(EMC)输入，≥2路话简输入;1路辅助输出；
2.线路紧急线路输入、线路2音量独立可调，同时具有总音量控制；
3.内置蓝牙/MP3功能模块，方便手机推送节目播放；
4.带六分区独立音量调节输出功能；
5.支持≥1路EMC紧急报警音频信号输入接口，具有最高优先级；
6.带有高低音调节功能；
7.设有先进短路、过热、过载保护功能；
8.线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭；
9.支持多种指示灯显示(电源、信号)；
10.采用风机强制散热结构；
11.具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护。
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	5
	无线话筒
	1.接收机：频率范围610~670MHz；调制方式FM；可调范围60MHz；信道数目≥200；信道间隔300KHz；频率稳定度±0.005%；动态范围100dB；音频响应80Hz-18KHz(±3dB)；综合信噪比>105dB；综合失真≤0.5%；无线接口BNC/50Ω；灵敏度12dBμV（80DbS/N）；

2.发射机；音频频率响应40~18,000Hz,(+1dB,-3dB)；输出功率12mW；杂散抑制-60dB；工作频段610-670MHz；频率调整红外调频/手动调节；拾音头动圈式；使用电池5号AA电池x2。
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	6
	软件功能
	1.系统概述
包含信息发布、日程导引、形象宣传、欢迎致辞等功能，能够自动展示培训中心培训考核实时数据。系统需支持大屏端的高清显示，具备动态交互能力，能够实时展示中心简介、未来教学计划、实时照片轮播及重要迎宾信息。
2.功能参数要求
2.1首页综合看板模块
多区域布局：界面需采用模块化分区设计，至少包含“中心简介区”、“日程列表区”、“多媒体展示区”及顶部信息栏。
中心简介展示：支持富文本或图文混排模式，用于展示培训中心的建设背景、功能定位（如集教学、示教、操作、考试为一体）、服务对象及人才培养体系介绍。文字内容需支持后台随时编辑更新。
迎宾/通知横幅：顶部或显著位置需支持滚动字幕或静态标语显示，内容可自定义，支持设置显示时长和滚动速度。
2.2教学活动日程管理模块
时间维度切换：系统需支持“今日活动”与“未来七天计划”两种视图模式的自动切换或手动选择。
列表动态滚动：当活动条目超过单屏显示限制时，列表需支持自动循环向上滚动，确保所有场次信息均可被查阅；鼠标悬停时自动暂停滚动，移开后恢复。
字段完整性：列表需清晰展示以下关键字段：
编号/序号、具体时间、培训内容/项目名称、批次信息、主办部门/科室、培训对象、培训地点/考站号。
数据实时更新：数据可实时更新，支持通过API与教务排课实现级联;可实现高并发结构化数据的动态注入。
2.3多媒体动态展示模块
照片轮播：左下角或多媒体区域需支持图片自动轮播功能，用于展示中心风采、教学场景、设备照片等。
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	智慧化考核系统
	1
	电子时钟
	1.产品参考尺寸21x58x3.5cm，时间显示3英寸、日期、星期、温湿度0.8英寸；
2.屏幕亮度（平均值）≥1500cd/m2；噪声系数：≤1.5db；（静音）；最佳可视距离：正面1--20m以内；电源具有超温、过流、过压保护等技术；控制方式：4G+卫星无线传输；
3.铝合金边框电泳工艺处理，不褪色不生锈；圆角设计。
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	2
	球型高清网络摄像机
	支持最大1920×1080@30fps；支持H.265；支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白),0LuxwithIR；支持≥20倍光学变倍，≥16倍数字变倍；支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率；支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能；支持断网续传功能保证录像不丢失；支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖等功能；支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90°；支持300个预置位，8条巡航扫描；支持3D定位；支持定时抓图与事件抓图功能；支持区域曝光与区域聚焦功能；支持中心镜像功能；支持定时任务、一键巡航功能；支持POE+（802.3at）供电；支持1路音频输入和1路音频输出；支持最大128G的MicroSD/SDHC/SDXC卡存储；支持SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T2818E家协议；防雷、防浪涌、防突波，≥IP66防护等级。
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	3
	半球型高清网络摄像机
	焦距：2.8mm；最大分辨率：2560×1440；视频压缩码率：32Kbps~8Mbps；子码流帧率分辨率：50Hz:25fps(768×432,640×480,640×360)；主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×720)；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264；宽动态：数字宽动态；最低照度：彩色：0.005Lux；调节角度：水平：0°~360°,垂直：0°~75°,旋转：0°~360°；音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC；音频环境噪声过滤：支持；音频采样率：8kHz/16kHz；音频压缩码率：64Kbps(G.711alaw)/16~64Kbps(AAC-LC)；日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换；图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调；图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪；镜头尺寸接口：M12；焦距&视场角：2.8mm:水平视场角：94°,垂直视场角：49°,对角视场角：114°；4mm,水平视场角：70°,垂直视场角：35°,对角视场角：85°；6mm,水平视场角：46°,垂直视场角：24°,对角视场角：54°；8mm,水平视场角：43°,垂直视场角：24°,对角视场角：50°；最大光圈数：F2.0；音频：1个内置麦克风；网络：1个RJ45  10M/100M自适应以太网口；防补光过曝：支持；补光灯类型：红外灯；支持反向供电。
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	4
	考务广播音响
	1.网络接口：标准RJ45;
2.供电方式：适配器DC24V/2A或者PoE供电(IEEE802.3at标准);
3.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应;
4.功放额定功率:20W/8Ω;
5.总谐波失真:≤1%（1KHz，-3dB）;
6.信噪比:≥75dB;
7.频响:100Hz～18KHz（-3dB）;
8.参考尺寸：Ф240*142mm（mm）;
9.安装开孔尺寸：Ф204mm。
能够自动匹配现有考务管理系统。
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	5
	考站/实训室信息显示
	显示参数：21.5吋，≥1920×1080@60Hz，≥250cd/m2；CPU：性能不低于Cortex-A17，≥4核，主频≥1.8GHz；触摸方式：电容触摸；玻璃：透光率≥85%；触控点：≥10点；存储参数：内存≥2G,内置存储≥8G；网络：有线、无线WIFI、4G可选；接口不少于：LAN×1，USB2.0×2,TFCard×1，AUDIOOUT×1。
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	6
	NVR
	标准机架式IP存储，嵌入式处理器，软硬件一体设计；支持64路高清，400M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出；支持8个SATA盘位；支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传等功能；≥2个千兆以太网口，满足网络预览、回放以及备份应用。
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	7
	监控级硬盘
	≥4TB容量，3.5英寸SATA3.0接口，7200RPM。
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	8
	交换机
	固定端口：≥24个10/100/1000Base-T电口；≥2个Base-XSFP端口，满配光模块；模式切换：标准交换；端口交换容量：≥50Gbps；转发能力：≥35Mpps；包缓存：4Mb；交换模式：存储转发模式；PoE+供电：支持PoE+。
	2
	
	
	
	

	
	9
	刷脸门禁一体机
	尺寸：≥7英寸；分辨率：≥600×1024；类型：LCD；操作方式：触摸；镜头数量：≥2个；像素：≥200W；FOV：对角视场角=72°；水平视场角=39°；垂直视场角=65°；有线网络：10/100Mbps自适应；网口：1个；门锁输出：1个；开门按钮：1个；门磁输入：1个；IO输入：2个；IO输出：1个；RS-485：1个；韦根：1个；USB：1个；电源接口：1个；用户容量：≥6000；人脸容量：≥6000；读卡类型：M1卡;CPU卡序列号；通信频率：13.56MHz；使用环境：室内；补光灯：红外补光；功耗：17W；

标配电源；安装方式：壁挂安装。
	2
	
	
	
	

	
	10
	单门磁力锁
	最大拉力：≥280kg静态直线拉力；支持锁状态反馈，门磁输出；断电开锁；具有电锁状态指示灯；锁体参考尺寸：长240*宽48.5*厚26.5(mm)；吸板参考尺寸：长180*宽38*厚11(mm)；使用环境：室内；工作电压：12V/500mA；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
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	11
	开门按钮
	结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；参考尺寸：86*86mm。
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	12
	电子会标
	点间距：≤4.75mm；3.单元板（模组）尺寸：304mm×152mm；
单元板分辨率：64点（宽）×32点（高）；
封装方式：室内SMD表贴；
显示颜色：单红色；
驱动方式：1/16动态恒流扫描；
白平衡亮度：≥200cd/㎡（支持软件0-100%无级调节）；
最佳视距：≥4米；
可视角度：水平≥140°，垂直≥120°；
刷新频率：≥360Hz；
换帧频率：≥60Hz；
灰度等级：红≥256级；
最大功耗：≤600W/㎡；
平均功耗：≤200W/㎡；
控制方式：支持异步控制（脱机运行），断电后信息不丢失；
通讯接口：标配RS232串口通讯，可选配TCP/IP网口、WIFI或4G无线控制卡；
支持多种文字编辑方式（横排、竖排）；
支持多种动态显示效果（如左移、右移、上移、下移、覆盖、拉幕、闪烁等）；
维护方式：前维护（方便后期检修）；
外框材质：采用不锈钢或铝合金包边，表面静电喷塑处理，美观防锈；
参考尺寸：一套长7.6mX宽0.45m，另一套长7.9mX宽0.45m。
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	13
	无线覆盖AP
	传输频段2.4GHz频段；5GHz频段；传输速率不低于1200M；参考尺寸（mm）190*170*30mm；Lan口数量（千兆）1个；无线桥接支持；传输标准IEEE802.11n；IEEE802.11g；IEEE802.11b；IEEE802.11.ac；IEEE802.11.a。
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	智慧手术室双室联动教学系统
	1
	4K联动主机
	1.机架式，嵌入式架构设计，采用国产DSP编解码芯片，无风扇设计；
2.主机集音视频编码、视频矩阵、音频矩阵、本地直播、推流直播、广播直播、录制、控制、存储等功能于一体；
3.为方便本地化控制和管理，主机前面板具有2吋液晶显示屏，具有状态显示灯；
4.前面板液晶显示屏可显示主机IP地址、可用磁盘空间、录制直播状态等信息，面板具有开始录制、停止录制、开始直播、停止直播、下载、取消等按键，通过按键和显示屏实现录播管理、下载视频至移动存储设备；
5.主机支持U盘录制下载；
6.主机具备导播切换台功能，通过显示器和鼠标键盘可实现多机位画面导播切换输出；
7.主机内置至少4路4KHDMI输入，支持4路网络流rtsp信号接入，支持主流监控摄像机接入，支持接入信号分辨率和帧率显示，支持4路通道和导播PGM共5路视频同时录制，录制码流支持512kbps~20Mbps带宽，录制分辨率支持4K、1080P、720P、4CIF等；
8.主机具备至少2路高清HDMI输出口和1路VGA输出口，支持1路4K矩阵输出电影模式画面、HDMI和VGA输出导播管理GUI界面；
9.主机具有至少8路音频输入，2路3.5mm音视输出，音频输入接口包含4路HDMI内嵌音频和4路3.5mmLineIN输入接口，支持音频矩阵设置，每路HDMI绑定独立音频接口实现多路会议室音视频独立录制，满足多间会议室分布式录制需求；
10.具有至少5路USB接口；
11.主机具备至少3路RS232串口，支持LED时钟接入、时序电源、中控控制、导播键盘、摄像机控制等；
12.主机具备至少1路10/100/1000Mbps自适应以太网口，具备单网口双IP功能，支持内外网隔离；主机具备一键广播功能，支持不低于120路终端同时接收直播信号，支持手动和定时直播推送功能，直接推送音视频直播信号至各分会场PC终端，分会场无需输入主机IP、流地址等任何信息即可一键观看，支持分组推送功能，将直播画面推送到指定分组，支持直播断线重连；主机内置流媒体服务器，本机可支持30路并发直播、点播观看，支持手机扫码观看，支持单独扫码观看PPT页面以及其他资源通道画面，本机提供不少于6路直播推送rtmp码流；
13.主机支持至少5路rtsp流信号，支持机顶盒等设备拉取主机rtsp流实现无延迟直播观看；
14.主机支持在线语音转写，可将转写字幕自动叠加至直播和录制画面中；主机内置≥10点互动MCU，支持远程视频会议或互动教学，支持标准ITUSip协议连接至sip服务器；主机提供远程导播管理APP，支持多分屏设置、直播、录制管理、画面预览和导播切换等功能；
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	2
	联动系统
	1.软件出厂预装于录播一体机内，具备不少于4种客户端软件，包括：远程导播APP、远程浏览器管理、C/S架构远程管理软件、本地GUI导播软件等；
2.广播接收软件：支持自动接受主机广播的直播信号，无需借助其他服务器即可支持120路并发；
3.支持不少于5条字幕预设，支持字体、颜色、大小、位置等参数设置，支持导播主页一键调用；
4.支持不少于5路台标设置，支持台标位置设定，支持一键调用；
5.支持不少于5路片头片尾预设，支持保持时间设定，支持OSD显示时间和日期，支持颜色设置和显示位置设置；
6.导播页面支持演讲者和会议主题设置，支持录制参数、直播参数、磁盘空间、网络状态等信息显示；
7.支持云台控制，支持不低于8路预置位设置和调用；
8.支持多画面设置，支持单画面、画中画、左右分屏、三画面、四画面等8种布局方式；
9.支持不少于11种特效设置，支持特效时长设置；
10.支持不少于7路视频同时录制、支持MP4、MOV、TS等格式，支持开机自动录制、支持根据会议议程自动录制；支持ftp备份，支持实时上传、闲时上传等；
	2
	
	
	
	

	
	3
	全景摄像机
	1.采用超高清CMOS图像传感器，最高分辨率4K（3840×2160），达到≥850万有效像素，输出帧率≥60帧/秒；
2.采用≥12倍光学变倍镜头，≥80度视角，水平亮度分解力≥1800电视线；
3.云台水平转动±110°，俯仰转动±110°,云台水平控制速度0.1°~78.8°/s，俯仰控制速度0.1°~31.7°/s；
4.接口支持HDMI、LAN(POE)、SDI、USB、双声道3.5mm线性输入接口,HDMI输出支持的视频格式包括4KP60、4KP50、4KP30、4KP25、1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、1080P30、1080P25、720P60、720P50；
5.支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码；
6.预置位支持≥255个预置位,USB通讯协议支持UVC，UAC；
7.支持ONVIF、GB/T2818RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议；
8.支持RS422（兼容RS485）输出、RS232输入/输出；支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议；RS232支持级联；
9.用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器；2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响；支持遥控器信号透传功能；
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	4
	音频处理器
	支持2路标准麦克风输入，支持48V幻象供电，采用凤凰端子；支持4路线性输入，采用凤凰端子；支持6路线性输出，采用凤凰端子；支持1路立体声监听输出，采用标准3.5mm音频接口；支持全频带全双工自适应回声消除技术；支持智能混音和话筒优选技术；采样率48kHz，A/D和D/A、24-bit；输入、输出独立的音量调节旋钮；4路拨码开关控制幻象供电打开关闭和算法参数。
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	5
	全向麦克
	传感器类型：电容咪头；指向性：全指向；频率响应：50Hz-16kHz；灵敏度：-44dB±3dB(0dB=1V/Pa@1kHz)；输出阻抗：2.2kΩ(@1kHz)；等效噪声级：≤25dBA；信噪比：75dB(1kHz@1Pa)；最大声压级：115dB(THD≤1%@1kHz)；使用电源：9-48V幻象供电。
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	6
	功放
	立体声功率：400W×2(8Ω)/1500W（桥接Bridge）、800W×2（4Ω）/2500W（桥接Bridge）、1200W×2(2Ω)；信噪比：≥90dB；频率响应：±0.5dB,20Hz～20KHz；总谐波失真：<0.1%(20Hz～20kHzfor1W),<0.05%(1KHzand1dBbelowclipping)；输入灵敏度：0.775V/1V/32dB；电源指示，信号电平，保护，削波压限；连接器：卡侬输出×2，XLR输入×2。
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	7
	吸顶音响
	大功率同轴吸顶音箱；定压定阻可自由切换；功率大小可自行调节；喷塑钢网；8"低音+1"高音同轴喇叭单元；额定功率：40W/20W/10W/8Ω；输入电压：70-100V；灵敏度：88dB；频率响应：50-20KHz；带金属防火后罩；参考尺寸：Φ270×185mm；开孔参考尺寸：Φ240mm；参考重量：3Kg。
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	8
	调音台
	8通道输入，4路单声+2路立体声；每通道3段EQ均衡器；3AUX，1组返回，2编组；每通道带静音开关和PFL开关；内置24DSP数字效果器；7频段图形均衡器；双10段电平显示主输出；液晶显示MP3带蓝牙播放；自带U盘录音功能；自带声卡连接PC设备；+48V幻象电源；60mm推子。
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	9
	监听音响
	频响：45Hz~20kHz；灵敏度：90dB；信噪比：≥80dB；阻抗：8Ω；输出声道：2.0声道；扬声器单元：6.5寸低音X1，3寸高音X1；功能：麦克风混音；内置D类功放；控制：广播音量调节、有线话筒音量调节、音乐输入音量调节、音乐输入低音调节、音乐输入高音调节、线路输入音量调节、总音量调节；输入/输出：6.35mm麦克风输入x1；RCA立体声输入x2；RCA立体声输出x1；网络广播输入接口x1（预留）；定压广播输入接口x1；音箱输出；三模合一无线话筒接收功能；LED供电指示灯；电源开关；额定输出功率：2×60W；参考尺寸：258cmX232mmX412mm；安装方式：双挂片壁挂。
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	10
	实训话筒
	有线会议麦克；支持48V幻象供电；心形指向性麦克；6.5转接口和卡农接口皆可支持。
	2
	
	
	
	

	
	11
	互联指挥终端
	1.显示尺寸不低于32英寸；
2.分辨率：2560×1440(2K)；
3.刷新率：60Hz；
4.亮度：250-300cd/m²；
5.护眼：硬件低蓝光+DC不闪屏；
6.接口：HDMI+(VGA)
	2
	
	
	
	

	
	12
	智能机器人
	1.整机参考尺寸560mm×525mm×1350mm；整机参考净重55kg；机身材质高强度PC+ABS；屏幕尺寸不低于14英寸1080P超清显示器；负载运动能力：颈部负载参考空间长104mm*宽80mm*高16mm；胸腔负载参考空间长135mm*宽129mm*高190mm；胸腔负重≥5kg；头部俯仰角度≥-15°至40°；爬坡能力≥5°；最窄通过宽度≥70cm；过坎过沟能力过坎≥10mm，过沟≥20mm；运动速度0.5~1.2m/s（可调）；硬件平台不低于：高通8核芯片+工业级MCU；可深度定制软件功能；RAM(内存)不低于8G；ROM(容量)不低于64G；
导航传感器：激光雷达×1+深度视觉传感器×3+鱼眼摄像头×1+红外回充摄像头×1+里程计+惯性测量单元×1；标准建图面积不低于3000㎡；头部拍照摄像头≥1300万高清摄像头，支持拍照、视频通话；头部广角彩色摄像头≥200万像素，广角摄像头；Mic阵列≥6麦阵全域收音与降噪，360°音源定位，≥5米收音范围，续航时间≥14小时；
2.智能语音识别（关键字，语义双重识别方式），定制导医系统需覆盖≥40个科室中的多种常见病，并且搭载了智能自诊、智能预问诊、智能问答等板块功能，可以自主回答问题；用户可以自行添加、修改知识库。语音对话和控制：人与机器人交流，不单纯靠固定语句，可以智能回答问题——人与机器人可以随意交流；也可语音控制机器人到达指定位置。
3.定位精度：厘米级；支持二次开发接口，USB2.0口*2，Type-C口*1，LAN百兆网口*1，DC供电口，12V3A；网络支持：4G（支持TDD-LTE、FDD-LTE）,WiFi支持2.4G/5G；锂电池，≥24Ah；充电方式支持两种方式，充电桩自动回充+插充；充电时间≤4.5小时。
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	13
	技能中心评价系统
	1.学员可通过手机端查询所有开课内容，根据自身情况自行决定是否参与，在线预约，自行查询预约情况，也可在规定时间内通过手机取消预约。预约成功的学生可在规定时间内到指定场所参与活动。
2.指导老师可通过手机端，查询自己发起和需要参与的所有实验课程/培训及其详细信息。
3.系统自动推送不限于微信小程序/APP/短信等消息提醒学生参加已预约的开放实验课；取消或调整实验课开放时间/地点，系统会同样自动推送消息给相关人员。
4.系统对开放课程参加人员进行签到管理，参与学员通过扫描指导老师手机端动态二维码进行防作弊签到/签退。对三次爽约的学员系统直接将其拉入黑名单，禁止预约参与任何课程/培训，直到提交保证书后，由后台管理员取消禁止。
5.学员可以评价指导老师；学员和指导教师都可以评价此次培训事件，支持多种评价表，支持不少于星级评价、分值评价等多种评价方式；
6.支持不少于5种不同类型的技能考核评估表，支持自定义评估表及评估项目，支持评估表导入、复制和编辑修改功能。
7.支持手机端扫描二维码可进行快速考核评估，自动加载学员信息后教师设定其他基本信息，支持问答，单选，多选等方式。
8.管理员后台统一管理用户角色，根据需要创建适合各自的被评价对象、评价方。
9.系统对多维度问卷进行统一管理，支持问卷导入，默认评价双方/不设定评价双方。
10.系统支持常规问卷发布，可以在发布问卷弹框导入被评价和评价方，并选择适当的问卷进行问卷发布。
11.系统支持抽样问卷发布，支持对评价双方加入随机策略，有效管控评价方的问卷工作量。
12.多个评价方的场合允许自定义权重，默认等比权重。
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	14
	手术实训展示系统
	1.尺寸：98英寸；
2.面板等级：≥A级；
3.分辨率：≥3840x2160；
4.显示比例：16:9；
5.刷新率：≥60Hz；
6.亮度：≥350nit(typ.)；
7.对比度：≥5000:1；
8.可视角：≥178°(H)/178°(V)；
9.色阶/灰度等级：≥256级；
10.色彩度：≥10.7亿；
11.背光类型：D-LED；
12.防蓝光：支持；
13.CPU不低于：四核Cortex-A73，1.5GHz；
14.GPU不低于：MaliG52MC1；
15.内部缓存容量(RAM)：≥4GBDDR4；
16.内部存储容量(ROM)：≥32GBeMMC；
17.触摸技术：红外；
18.输入方式：手指或触摸笔等不透光物体；
19.最大点数：≥20点；
20.触摸精度：±1mm；
21.响应时间：≤5ms；
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	15
	刷手池
	产品需根据实际情况定制，定制尺寸：不低于长3000mm；宽600mm；高1800mm；产品工艺：一体成型，激光焊接，精抛，内槽体采用圆弧形设计，防止水花溅出，产品材质：整体采用SUS304*1.0mm材料制作，防锈；配件：感应水龙头≥6、自动给皂器、嵌照明系统、高清挂镜、高级不锈钢下水器、进出水管全套。
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	手术室模拟吊塔
	1.插座国标（3+2）插座(10A)4个；
2.通信接口网络/电话1个/1个；
3.等位接地端子20A，2个；
4.仪器平台参考尺寸：550mm×400mm×28mm（不含边轨）*2；
5.抽屉参考尺寸435mm×350mm×145mm1；
6.可调输液架参考尺寸Φ251；
7.注射泵架参考尺寸Φ251；
8.储物框。
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	无菌柜
	1.采用1.0mm不锈钢板材制作，牢固可靠，美观大方，耐久防锈；
采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌；产品均采用不锈钢板钢板,耐压,强度大,抗冲击不易形，焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑，环保害,无气味。
2.锁具，开启灵活，互开率极低
3.新型合页，柜门开启轻便
4.对开门设计，门玻璃采用优质透明玻璃，用玻璃卡槽固定可有效观察柜子里面的药品
5.拉手采用不锈钢材质，不易变形破损，不艺变色，能持久耐用。
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	阅片灯
	1.光源.采用贴片式LED，若干年后即使有个别灯珠不亮，也不会出现局部黑点或暗区，不影响观看胶片；
2.电源.内置电源AC110V-240V/50~60Hz(宽电压）；
3.外形尺寸845*495*25mm；观察屏尺寸.720*422mm；可观看2张14*17寸的胶片，无漏光现象；
4.功率.60W；
5.光源色温.≥10000K；
6.观察屏亮度.MaxTyp.4000cd/m2±10%；亮度调节范围.Min≤300cd/㎡，Max≥4000cd/㎡；
7.点亮方式.自动插片感应:插入胶片，观片灯自动点亮；取下胶片，观片灯立即自动熄灭；
8.观察屏均匀度.>90%；
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	情报控制台
	1.北京时间：时钟系统采用高亮绿LED数码管分别显示北京时间小时、分、秒，通过调整设置键、上调键下调健等模式可以对时间进行校准以满足医护人员对间的准确读取；
2.手术计时：手术计时钟（正计时、倒计时）系统采用高亮LED数码管分别显示时、分、秒。通过调整模式、设置、开始、停止健以及板上的转开关可以满足医护人员准确的对手术过程中的手术时间进行监控；
3.麻醉计时：麻醉计时钟（正计时、倒计时）系统采用高亮LED数码管分别显示时、分、秒。通过调整模式、设置、开始、停止健以及板上的转开关可以满足医护人员准确的对手术过程中的麻醉时间进行监控；
4.控制屏：（主控屏）此控制板系统的设计是对手术室中天花照明、主辅手术灯、观片灯等进行开关控制。并对系统监测实现声光报警的功能。
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备注：参考招标文件中涉及的所有标准、规范、规定如有更新或未详尽载明，均以最新颁布的标准、规范、规定为准。

山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表
	项目

序号
	项目名称
	采购人要求
	投标人（供应商）响应

	1
	成交价
	人民币（国产设备）
	

	2
	交货时间
	合同签订后50天内（国产设备）
	

	3
	付款方式
	货到验收合格后支付100%（国产设备）
	

	4
	安装验收
	A．设备验收由专家组和中标人联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写山东大学大型仪器设备验收报告，该验收报告作为支付中标人货款的依据。

B．对安装有特殊要求的设备，中标人应在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。

C．中标人应提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。

D．中标人派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。
	

	5
	培训
	A．中标人应对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。

B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询（该项费用包含在报价中）。
	

	6
	质保
	A．质保期：5年。

B．中标人应在验收合格之日起到保修期满前一个月内，进行一次现场全面检查，并写出正式报告。如发现问题应负责解决。

C．中标人需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。

D．中标人应定期回访用户。

E．投标人必须列明保修期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。

F．仪器中的软件享受终身升级（该项费用包含在报价中）；

G.投标人（供应商）承诺中标（成交）后5年内提供一次中标（成交）设备全流程搬迁服务，包含设备拆卸、防护包装、专业化运输、安装调试、搬迁前后的性能参数检测等，并保证搬迁后设备性能符合要求。（该项费用包含在报价中）。
	


第五章  合同格式
一、签定合同 

1.中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订中标合同。

2.中标人应按照采购文件、电子投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

3.采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

4.双方签订《山东大学进口设备技术与售后服务协议》（进口设备）；《购销合同》（国内设备）。
进口设备报价及技术、售后服务协议

甲方：山东大学
乙方：
合同编号：
项目编号：
甲乙双方在自愿平等的基础上，经友好协商，就甲方向乙方购买             设备及技术、售后服务事宜达成以下协议：
仪器设备配置及报价
甲方同意购买乙方的            设备的具体配置、数量及金额见附表（报价单）。
二、仪器设备的交货时间：
1、仪器设备的交货时间为：         。交货地点为：甲方指定地点。
2、乙方应将甲方所购置设备送达甲方指定地点。乙方在接到甲方到货通知后的五个工作日内，派工程师到现场与甲方共同开箱、确定收货。

3、乙方所提交的设备配置、数量及技术服务必须与招标（议标）时的承诺一致。乙方保证供应的仪器设备完全符合本协议所定的原生产厂商所规定的质量、规格、性能和技术指标，确保该产品为全新未使用过的仪器，否则应保证更换并向甲方支付相关损失或退货。
三、仪器设备的安装与调试
1、仪器设备的安装条件：

甲方在仪器设备抵达安装地点壹周前准备好安装条件，以利货物的正常安装调试。（用户另有约定条款附后）。
2、在收货无误后，与甲方共同开箱、验收，乙方工程师对仪器设备进行安装调试。

3、法定商检的仪器设备，乙方应在接到通知后到现场会同商检局及学校相关部门和甲方用户对设备进行开箱检验、安装调试，根据商检局要求进行试运行并协助甲方做出设备试运行情况汇报。

4、乙方保证在设备正确安装、使用和保养的条件下，其使用寿命达到设计要求。

四、仪器设备的验收
安装调试完毕并试运行后，由甲方组织专家和用户代表严格按照设备标书及招、投标响应文件，甲、乙双方签署的验收标准（以书面形式附后）进行仪器验收。验收合格后填写山东大学仪器设备验收单，验收单作为甲方支付乙方货款（尾款）的依据。
五、技术培训、咨询
1、乙方负责对甲方人员进行技术培训（培训内容）。

2、乙方负责提供全套中文和外文操作手册、安装手册、维修手册、专用工具等。

3、乙方应及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询(该费用包含在总价中)。

4、仪器中的软件享受终生升级(该费用包含在总价中)。

六、维修服务
1、设备自验收合格之日起，整机  年内保修，保修期内设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由乙方承担。
2、乙方每年至少一次对该仪器进行常规的维护检测(该费用包含在总价中)。

3、保修期满后，乙方承担仪器设备终生维修的责任。乙方在接到故障报告后，12小时内给予答复并提出明确解决方案。如需派人维修，则在7个工作日内派工程师到现场解决问题并承担合理的差旅费用。乙方承诺对同一故障的维修保证正常运行三个月。仪器工作正常后，甲方应于正常运行一个月内付清维修费用。

4、保修期后维修只收取更换的零配件费用（零配件价格按维修时价格的  折优惠），免其他费用。
七、其他事项
1、甲、乙双方合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》执行。

2、本协议一式四份，甲乙双方各持两份。本协议、协议附件及补充协议（如有）作为本协议的有效组成部分，具有同等法律效力。

3、本协议如发生纠纷，双方应友好协商解决。如协商不成，向甲方住所地人民法院提起诉讼。

4、本协议甲乙双方签字盖章后生效。
附件目录：
  甲方：山东大学（公章）            乙方： （公章） 

  授权代表签字：                       委托代理人：

  用户代表签字：

联系方式：
年 月 日                     年 月 日
-------------------------------------------------------------------------------

特别提醒：此协议一经签字、盖章，将具有法律效力。在此特别提醒用户认真填写、核实此协议相关内容；严格审核乙方所提供设备的配置、数量、技术要求、生产厂商和技术服务等内容是否符合招（议）标时的的各项承诺。
Attachment 附件

Quotation

报价单

The Buyer:                                  Address(地址):

买方                                        Telephone(电话):

Fax(传真):

  The Seller:                                   Address:

卖方                                        Telephone:

                                              Fax:
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Item    Product#       Description             Qty     Unit Price     Amount Price

序号   产品货号        产品描述                 数量      单价           总价

Local 

国内供货部分
Total CIP ShanDong University:

                                       山东大学价

Country Of Origin ( 原产国)：

Time of shipment(发货期)：

Payment(付款方式)：

The Buyer:                             The Seller:

 买方                                 卖方

Authorized signature                     Authorized signature

用户代表签字                          卖方代表签字

设备（家具）采购合同
订立合同双方：                                              合同编号：         
                                                                   招标编号：         

购货单位： 山东大学           ，以下简称甲方                签订日期：_________
供货单位：                    ，以下简称乙方                签订地点： 山东济南
　　   甲乙双方在平等自愿的基础上，经充分协商，签订本合同。

一、采购货物清单： 

	品名
	型号规格
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	交货时间
	售后服务

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币金额( 大写 )：       佰    拾    万    仟    佰    拾    元    角    分


二、质量技术标准：合同及电子参考招标文件中列明的技术参数、规格、性能指标等，有国家标准按照国家标准执行。
三、交货地点和接货单位（或接货人）：山东济南山东大学           院（部）           室（所），交 （提） 货办法和费用：一切运杂费由乙方承担。                                

四、质量检验标准及验收办法：质量检验标准按照合同及电子参考招标文件中列明的技术参数、规格、性能指标等执行。设备验收由专家组和中标人联合在山东大学进行。                                             

五、包装要求及费用负担：费用由乙方承担 ，包装要求：                     。

六、结算方式及期限：货到验收合格后支付100%（国产设备）；100%信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭验收小组签字确认且加盖公章的验收报告支付（进口设备）。 

七、甲方权利义务责任：（1）甲方应于货物验收后    日内付款，未按合同约定付款的，延期超过一个月，甲方应支付乙方货款总值千分之三的违约金。（2）违约：乙方应当按照合同约定期限交付货物，迟延交付，每延期一天，应向甲方支付货款总值千分之五的违约金。（3）乙方延迟交货    日内，未按合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付货款总值百分之三十的违约金。

八、乙方权利义务责任：（1）乙方应当按照合同约定交付合格货物；（2）乙方没有按照约定时间交付货物，乙方应当支付不能交货的货款总值千分之五的违约金；（3）乙方交付货物质量不合格，乙方应负责包修，包换，包退，并承担因而造成的损失；（4）货物包装应符合合同约定，如不符合合同约定，甲方有权拒绝验货；（5）不符合合同约定的货物，乙方应于甲方通知后五日内取回货物，并负担运输费用；逾期取回的，应支付甲方代管期间实际支付的合理支出费用；（6）因乙方原因错发货物，乙方应按合同约定负责将货物运到指定的到货地点或接货人，并承担由此给甲方造成的损失。

九、损失风险：货物在验收前的损失风险由乙方承担，验收后的损失风险由甲方承担。

十、保修与维修培训等售后服务：详见第一条或附件相关内容。
十一、解决合同纠纷的方式：双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决，并就协商一致的内容订立变更条款或补充协议。协商不成时，向甲方住所地人民法院起诉。

十二、本合同共有    份附件，附件是合同的组成部分。

十三、其它未尽事项，由双方协商解决或另订附件，附件与合同具有同等效力。本合同自甲乙双方共同签字盖章之日起生效，合同一式四份，甲乙双方各执两份。
 甲方： 　　　　　                                  乙方：

委托代表人： 　　　　　　　　　　                  委托代表人： 

地址：　　　　　                                   地址：

电话：　　　　　    　　　　　                     电话：

开户账号：  　　　　　　　　　    　               开户账号：
银行： 　　　　　　　　　　　　　                　银行：

甲方业务主管部门（公章）：　　　　　　             乙方业务主管部门（公章）： 
　　　　　　　　　　　　　    
       年   月   日                                       年   月   日 

第六章  附   件
附件一：投标函
投   标   函
山东大学：
经研究，我方决定参加招标编号为SDJDHD20260179-Z039/SDDX-SDLC-CKGK-2026003的山东大学医智领航智慧化平台采购项目的投标。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：
1、我方按电子标的要求提交电子投标文件。
2、如果我方的电子投标文件被接受，我方将履行电子参考招标文件中规定的每一项要求，并按我方电子投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物及服务。
3、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。
4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
5、我方遵守贵机构有关参考招标的各项规定。
6、我方的电子投标文件自提交电子投标文件截止之日起有效期为120日历天。
7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
供应商代表姓名、职务（印刷体）：
供应商单位全称（电子公章）
开户银行名称： 

开户银行账号： 

开户银行地址：
法定代表人或授权代理人签章：
地 址：
邮政编码：
电 话：
传 真：
年  月  日
附件二：法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、设备的制造商授权书

（一）法定代表人身份证明

供应商（电子公章）：                                               
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

      年    月    日

（二）法定代表人授权委托书

山东大学：

                （供应商名称）法定代表人      授权我公司       （职务或职称）      （姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次山东大学医智领航智慧化平台采购项目（招标编号：SDJDHD20260179-Z039/SDDX-SDLC-CKGK-2026003）参考招标活动的一切事宜。

特此授权。

	附法定代表人身份证正面扫描件
	
	附授权代理人身份证正面扫描件

	附法定代表人身份证反面扫描件
	
	附授权代理人身份证反面扫描件


单位名称（电子公章）：               
法定代表人签章：                     
授权代理人签章：                     
年    月    日

★注：授权代理人近六个月（2026年4月至今）任意一个月缴纳社保的证明材料须附于本表之后。
（三）进口产品制造商授权书（参考格式）

致:            (采购人名称) :

      我们   (制造商名称)   是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在   制造商地址    。兹指派按主要营业地点设在  (代理商地址)  的  (代理商名称 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动: 

      (1)代表我方办理贵方第_    号_       项目电子参考招标文件要求提供的由我方制造的____(货物名称)     (型号)的有关事宜，并对我方具有约束力。

      (2)作为制造商，我方保证以报价合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担电子参考招标文件中所规定的义务。

      (3)我方兹授予 (代理商名称) 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认  (代理商名称)  或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

      (4)我方确认为本次报价提供的技术白皮书(/宣传彩页)与授权产品的技术响应情况一致，如有虚假，我方愿意承担相应责任。

      我方于___年___ 月  日签署本文件， (代理商名称) 于__年___月   日接受此件，以此为证。

代理商名称                        制造商名称

签字人职务和部门                  签字人职务和部门

签字人姓名                        签字人姓名

签字人签名                        签字人签名

制造商盖章(公章或与公章同等法律效力单位印签)，可上传制造商授权书原件扫描件

附件三：开标一览表

开标一览表
招标编号：SDJDHD20260179-Z039/SDDX-SDLC-CKGK-2026003
供应商名称（加盖电子公章）：
	设备名称
	规格型号
	制造商
	国家或地区
	数量
	报价

（元/总价）
	币种
	供货安装期

（天）
	质保期（年）
	服务承诺
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：（1）规格型号：当包内包含多种产品时，仅提供核心产品型号；（2）制造商：填写制造商及品牌。

法定代表人或授权代理人签章：
  年   月   日

附件四：报价明细表（如果有）

报价明细表
招标编号：SDJDHD20260179-Z039/SDDX-SDLC-CKGK-2026003
项目名称：山东大学医智领航智慧化平台采购
	序号
	配置名称
	规格

型号、材质
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌
	产地
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：1、供应商须按采购货物清单顺序填报上表。
2、上述合计报价必须与开标一览表的总报价一致。

3、供应商承诺此表与电子投标文件一致。
供应商名称（电子公章）：              
法定代表人或授权代理人签章：          

  年   月   日
附件五：随设备提供的备品备件、易损件、耗材、专用工具明细表

随设备提供的备品备件、易损件、耗材、专用工具明细表
招标编号：SDJDHD20260179-Z039/SDDX-SDLC-CKGK-2026003

项目名称：山东大学医智领航智慧化平台采购
	序号
	备品备件／易损件/耗材／专用工具/名称
	生产企业
	型号规格
	数 量
	单 位
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（电子公章）：                  
法定代表人或授权代理人签章：              

  年   月   日
附件六：质保期外供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

质保期外供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表
招标编号：SDJDHD20260179-Z039/SDDX-SDLC-CKGK-2026003  

项目名称：山东大学医智领航智慧化平台采购
	序号
	备品备件／易损件/耗材／专用工具/名称
	生产企业
	型号规格
	数 量
	单 位
	单 价
	总价（元）
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	大写：                    （小写：           ）


说明：本表费用不包含在投标总价中。
供应商名称（电子公章）：                 
法定代表人或授权代理人签章：             

  年   月   日
附件七: 技术条款响应一览表

   山东大学医智领航智慧化平台采购技术条款响应一览表
	采购人要求（用户填写）
	投标人（供应商）响应（投标人/供应商填写）

	配置

序号
	配置

名称
	技术规格指标
	数量
	数量
	技术规格指标
	技术指标偏离情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


注:1、此表必须按要求填写，如缺此表按无效投标处理。

2、此表后须附设备技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等有效资料扫描件作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证）。

3、供应商承诺此表与电子投标文件一致。

供应商名称（电子公章）：                   
法定代表人或授权代理人签章：               

  年   月   日
附件八：业绩一览表
业绩一览表
（2023年9月1日至今）
招标编号：SDJDHD20260179-Z039/SDDX-SDLC-CKGK-2026003

项目名称：山东大学医智领航智慧化平台采购
	配置

名称
	品牌
	型 号
	数量
	出售

时间
	购买

单位
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表中须附相应业绩证明材料扫描件，并对其真实性负责。
供应商名称（电子公章）：                 
法定代表人或授权代理人签章：             

  年   月   日
附件九：商务条款响应一览表
  山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表

	项目

序号
	项目名称
	采购人要求
	投标人（供应商）响应

	1
	成交价
	
	

	2
	交付时间
	
	

	3
	付款方式
	
	

	4
	安装验收
	
	

	5
	培训
	
	

	6
	质保
	
	


注：供应商承诺此表与电子投标文件一致。

供应商名称（电子公章）：                 
法定代表人或授权代理人签章：             

  年   月   日
附件十：供应商资格证明文件（部分）
格式1：供应商资信证明文件
供应商需提交2025年度财务报表扫描件（包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）或开户银行出具的资信证明。

说明：

1、2025年度的财务报表扫描件需加盖本单位电子公章。

2、银行资信证明提供开户银行在开标日前三个月内开具资信证明的扫描件（若资信证明注明扫描件无效，需提交正本）。若提供的是扫描件，山东大学招标采购办公室保留审核原件的权利。（银行资信证明须供应商开户银行出具）

3、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。
格式2：参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 

山东大学：
我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，严格遵守国家有关法律、法规及相关政策。（重大违法记录是指，供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）
特此声明。
供应商名称（电子公章）：                 
法定代表人或授权代理人签章：             

  年   月   日
格式3: 供应商依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

附2026年4月至今任意一个月供应商依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或供应商认为其不属于依法缴纳税收/社保的书面声明文件及证明材料；

（1）2026年4月至今任意一个月供应商依法缴纳税收证明，例如税收完税证明、电子缴税付款凭证等；

（2）2026年4月至今任意一个月供应商依法缴纳社会保障金的证明材料，例如社会保险基金专用票据、社会保险个人权益记录单、社会保险单位参保证明、用途为缴纳社会保障金的银行凭证；

（3）供应商认为其不属于依法缴纳税收/社保的书面声明文件及证明材料。

格式4：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（如履行合同的设备、场地、技术人员等）。

证明材料参考格式：

	履行合同所必需的设备

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	专业技术能力

	序号
	技术人员姓名
	职称/岗位证书/学历证书
	身份证号
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商应在履行合同所必需的设备中填写相关设备名称，如为制造商填写生产设备名称，如为安装单位填写安装调试所需的设备名称，如为服务提供单位，提供服务所需设备名称；在专业技术能力中填写具备履约能力的相关内容。

供应商名称（电子公章）：                
法定代表人或授权代理人签章：            

  年   月   日
附件十一：电子投标文件封面格式
封面格式

	电子投标文件
招标编号：
项目名称： 

供应商名称（电子公章）：

地址：
电话：
传真：
邮编：
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