山东大学采购技术条款响应一览表

	招标要求

	序号
	名称
	技术规格指标
	数量

	1
	满载排水量
	400t到500t或以上。
	1

	2
	最大航速
	不小于10kn。
	1

	3
	供电能力
	[bookmark: _GoBack]220V交流电，功率不小于10KW；交流380V，功率不小于20KW。
	1

	4
	适航能力
	具备4级以下(含4级)海况航行能力。
	1

	5
	后甲板空间
	不小于10m×6m，可进行设备加装。
	1

	6
	干舷高度
	不高于1.2m。
	1

	7
	A型吊机
	起吊重量不小于3t
	1

	8
	钢缆绞车
	可放缆长度不小于1000m
	1

	9
	专用舱室保障
	可设置总计不少于10平方米空间舱室用于设备接电调试。
	1

	10
	通讯能力
	具有卫星通信设备，具有加装高频电台、专用卫通等通信装备的条件
	1

	11
	船员配备
	船员配备不少于8人，船员具有任职证明、保险
	1



