
采购内容及项目要求
一、项目概况

本项目为极端环境用大功率高转速电机加工、装配，共分为1个包，投标人必须整包响应，不得分解后进行响应。
二、技术要求
山东大学采购技术条款响应一览表
	招标要求（用户填写）

	序号
	名称
	技术规格指标

	1
	极端环境用大功率高转速电机加工、装配
	定制加工与装配能够适用于极端环境运行的轻质、高效、大功率、高转速电机4台。电机加工与装配所需材料由招标人提供（材料清单详见附件），对加工装配后的电机具体要求如下：
（一）电机型号一：2台
(1) 电机类型：永磁同步电动机；
(2) 运行环境：温度-60℃～80℃；
(3) 额定转速：48000rpm；
(4) 最高转速：50000rpm；
(5) 额定功率：35kW；
(6) 额定电压：380VAC；
(7) 额定电流：64A；
(8) 额定电机效率：96%；
(9) 防护等级：IP65；
(10) 极对数：2极；
(11) 驱动器输出频率范围：0～2500Hz；
(12) 启动时间：8s；
(13) 轴承形式：脂润滑高速角接触球轴承；
(14) 控制方式：SiC高速电机控制器，输入电压550VDC；
(15) 电机冷却：壳体水冷，冷却液温度-10℃左右；
(16) 电机重量：≤27kg；
(17) 外形尺寸：φ400×440；
(18) 无故障运行时间：≥1000小时。
（二）电机型号二：2台
(1) 电机类型：永磁同步电动机；
(2) 运行环境：温度-60℃～80℃；
(3) 额定转速：80000rpm；
(4) 最高转速：85000rpm；
(5) 额定功率：25kW；
(6) 额定电压：380VAC；
(7) 额定电流：46A；
(8) 额定电机效率：96%；
(9) 防护等级：IP65；
(10) 极对数：2极；
(11) 驱动器输出频率范围：0～2500Hz；
(12) 启动时间：8s；
(13) 轴承形式：脂润滑高速角接触球轴承；
(14) 控制方式：SiC高速电机控制器，输入电压550VDC；
(15) 电机冷却：壳体水冷，冷却液温度-10℃左右；
(16) 电机重量：≤13kg；
(17) 外形尺寸：φ300×330；
(18) 无故障运行时间：≥1000小时。
附件：招标人提供的材料清单
序号

名称

规格

单位

数量

1

导磁

合金

钕铁硼

千克

40

2

导电合金

7075铝合金

千克

40

3

液冷

套件

冷却套、加压泵、散热器

套

4

4

转子

组件

保护套、转轴

套

4

5

悬浮

轴承

MFS-100Z

个

4

6

冷却水

循环器

CP3012-STD

个

4

7

铝合金

2024铝合金

千克

200

8
聚酰亚胺（带状）
0.225 mm*520 mm

米

40

9
环氧树脂

2 kg

桶

4

10
云母带

0.14 mm*25 mm*40 m

卷

10

11
防护漆

20 kg

桶

1

12
电机抗压减震条

DSM 225M

个

16

13
温度传感器

个

4

14
温度检测模块

个

4

15
电流传感器

DL 100-5A

个

12

16
电压传感器

DY 1000-5V

个

12

17
位置传感器

WZGD 1000

个

4

18
IGBT

FF900R12ME7_B11

个

24

19
电子

模块

FMF600DXE-34BN

个

12

20
电抗器

SFL-0300-EISA-200C-NJDKY
个

12

21
直流塑壳断路器

GM51-630V 1500V 20kA短路分断能力
个

4

22
通信模块

个

4

23
数字信号处理器

个

4

24
碳化硅功率模块

CAB450

M12XM3

个

8

25
N沟SiC-MOSFET

NVHL020

N120SC1

个

120

26
DSP

TMS320F2

8335PGFA

个

24

27
6层

PCB板

次

24

28
CPU

TC299 BC

个

24

29
电流互感器芯片

ACS770

个

120

30
SiC驱动芯片

UCC21732

个

120

31
专用电源模块

QA151C3

个

24

32
PMIC

芯片

TLF35584

QVVS2

个

120

33
隔离
芯片

AMC1300

B-Q1

个

120

34
隔离驱动芯片

UCC21520

个

120

35
薄膜电容

12uF/1200V

个

240

36
变压器驱动电源

SN6505B

个

24

37
共模扼流圈

B82793C0

个

120

38
电源控制器芯片

LM5180

个

24

39
反激电源芯片

SN6505

个

24

40
电源芯片

TPS40210

个

24

41
CAN收发器

TJA1051

个

24

42
TVS管

SMJ300A

个

120

43
TVS抑制管

SM8S36CA

个

120

44
DC/DC控制器

SN6505B

个

24

45
电源

变压器

24V 240W
个

24

46
光隔

HCPL2630

个

120

47
光隔

驱动

ACPL-P341

个

120

48
肖特基

MBRD660

个

120

49
Relay

HF3FF

个

120

50
开关

调节器

LT1527A

个

24

51
RS485

MAX3081

个

24

52
运放

GS8552

个

120

53
智能驱动器

DRV8323

个

120




三、商务要求
山东大学采购商务条款响应一览表
	项目序号
	项目名称
	招标人要求

	1
	成交价
	人民币

	2
	交付时间
	2026年1月25日前交付。

	3
	付款方式
	本招标标的验收通过后支付合同金额的70%，本次招标标的所属的整个项目验收通过后支付合同金额剩余的30%。

	4
	安装验收
	A．设备验收由专家组和中标人（成交供应商）联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写验收报告，该验收报告作为支付中标（成交）货款的依据。

B．对安装有特殊要求的设备，投标人（供应商）承诺中标（成交）后在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。

C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。

D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。

	5
	培训
	A．投标人（供应商）承诺中标（成交）后对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。

B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询(该费用包含在投标报价中)。

	6
	保修与维修
	A．保修期1年。

B．投标人（供应商）承诺中标（成交）后在验收合格之日起到保修期满前一个月内，进行一次现场全面检查(该费用包含在投标报价中)，并写出正式报告。如发现问题应负责解决。

C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人（成交供应商）应赔偿相应损失。

D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后定期回访用户。

E．投标人（供应商）必须列明保修期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。

	7
	其他条款
	招标人对加工过程进行全程监督，未使用材料招标人收回。


PAGE  
4

