采购内容及项目要求
一、项目概况
本项目为山东大学医智领航智慧化平台采购，共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币97.68万元。
2、 技术条款及商务条款响应要求
山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表
	采购人要求（用户填写）
	投标人（供应商）响应（投标人/供应商填写）

	
	配置序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量
	数量
	应答技术规格指标
	技术指标偏离情况
	备注

	医智实训中心展示系统
	1
	实训展示系统配套硬件
	1.像素点间距：≤P1.6mm；
2.单元板分辨率：≥208*104；
3.整体屏净参考尺寸长4.16米*高1.92米；
4.拼装平整度：≤0.3mm；
5.像素中心距相对偏差：≤1%；
6.白平衡亮度：0-500cd/㎡可调，且具有随环境照度调整亮度的功能；
7.水平视角≥140°；垂直视角≥130°；
8.亮度均匀性≥95%；
9.像素光强均匀性≥95%；
10.对比度≥2000：1；
11.峰值功耗≤370W/m²；平均功耗≤150W/m²；
12.刷新率：≥3840Hz；
13.灰度等级需达到256级。
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	2
	视频控制器
	1. 输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大支持4096*2160@60HZ信号输入；
2.视频输出支持6个千兆网口输出，1路10G光口，最大带载390万像素，最宽支持10240,最高8192；
3.集成发送卡和视频处理器功能；
4.支持U盘即插即播功能，支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制；
5.PLC控制。
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	3
	音柱
	1.额定功率:60W；
2.定压输入:100V；
3.灵敏度:≥90DB；
4.频率响应:80-18KHz；
5.Z扬声器:5寸低音×2；
6.25芯驱动高音；
7.参考尺寸：126(厚)×185(长)×514(高)mm。
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	4
	功放
	1.额定功率≥200W设备具有2路辅助(AUX)线路输入，≥1路紧急(EMC)输入，≥2路话简输入;1路辅助输出；
2.线路紧急线路输入、线路2音量独立可调，同时具有总音量控制；
3.内置蓝牙/MP3功能模块，方便手机推送节目播放；
4.带六分区独立音量调节输出功能；
5.支持≥1路EMC紧急报警音频信号输入接口，具有最高优先级；
6.带有高低音调节功能；
7.设有先进短路、过热、过载保护功能；
8.线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭；
9.支持多种指示灯显示(电源、信号)；
10.采用风机强制散热结构；
11.具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护。
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	5
	无线话筒
	1.接收机：频率范围610~670MHz；调制方式FM；可调范围60MHz；信道数目≥200；信道间隔300KHz；频率稳定度±0.005%；动态范围100dB；音频响应80Hz-18KHz(±3dB)；综合信噪比>105dB；综合失真≤0.5%；无线接口BNC/50Ω；灵敏度12dBμV（80DbS/N）；
2.发射机；音频频率响应40~18,000Hz,(+1dB,-3dB)；输出功率12mW；杂散抑制-60dB；工作频段610-670MHz；频率调整红外调频/手动调节；拾音头动圈式；使用电池5号AA电池x2。
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	6
	软件功能
	1.系统概述
包含信息发布、日程导引、形象宣传、欢迎致辞等功能，能够自动展示培训中心培训考核实时数据。系统需支持大屏端的高清显示，具备动态交互能力，能够实时展示中心简介、未来教学计划、实时照片轮播及重要迎宾信息。
2.功能参数要求
2.1首页综合看板模块
多区域布局：界面需采用模块化分区设计，至少包含“中心简介区”、“日程列表区”、“多媒体展示区”及顶部信息栏。
中心简介展示：支持富文本或图文混排模式，用于展示培训中心的建设背景、功能定位（如集教学、示教、操作、考试为一体）、服务对象及人才培养体系介绍。文字内容需支持后台随时编辑更新。
迎宾/通知横幅：顶部或显著位置需支持滚动字幕或静态标语显示，内容可自定义，支持设置显示时长和滚动速度。
2.2教学活动日程管理模块
时间维度切换：系统需支持“今日活动”与“未来七天计划”两种视图模式的自动切换或手动选择。
列表动态滚动：当活动条目超过单屏显示限制时，列表需支持自动循环向上滚动，确保所有场次信息均可被查阅；鼠标悬停时自动暂停滚动，移开后恢复。
字段完整性：列表需清晰展示以下关键字段：
编号/序号、具体时间、培训内容/项目名称、批次信息、主办部门/科室、培训对象、培训地点/考站号。
数据实时更新：数据可实时更新，支持通过API与教务排课实现级联;可实现高并发结构化数据的动态注入。
2.3多媒体动态展示模块
照片轮播：左下角或多媒体区域需支持图片自动轮播功能，用于展示中心风采、教学场景、设备照片等。
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	智慧化考核系统
	1
	电子时钟
	1.产品参考尺寸21x58x3.5cm，时间显示3英寸、日期、星期、温湿度0.8英寸；
2.屏幕亮度（平均值）≥1500cd/m2；噪声系数：≤1.5db；（静音）；最佳可视距离：正面1--20m以内；电源具有超温、过流、过压保护等技术；控制方式：4G+卫星无线传输；
3.铝合金边框电泳工艺处理，不褪色不生锈；圆角设计。
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	2
	球型高清网络摄像机
	支持最大1920×1080@30fps；支持H.265；支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白),0LuxwithIR；支持≥20倍光学变倍，≥16倍数字变倍；支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率；支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能；支持断网续传功能保证录像不丢失；支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖等功能；支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90°；支持300个预置位，8条巡航扫描；支持3D定位；支持定时抓图与事件抓图功能；支持区域曝光与区域聚焦功能；支持中心镜像功能；支持定时任务、一键巡航功能；支持POE+（802.3at）供电；支持1路音频输入和1路音频输出；支持最大128G的MicroSD/SDHC/SDXC卡存储；支持SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T2818E家协议；防雷、防浪涌、防突波，≥IP66防护等级。
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	3
	半球型高清网络摄像机
	焦距：2.8mm；最大分辨率：2560×1440；视频压缩码率：32Kbps~8Mbps；子码流帧率分辨率：50Hz:25fps(768×432,640×480,640×360)；主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×720)；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264；宽动态：数字宽动态；最低照度：彩色：0.005Lux；调节角度：水平：0°~360°,垂直：0°~75°,旋转：0°~360°；音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC；音频环境噪声过滤：支持；音频采样率：8kHz/16kHz；音频压缩码率：64Kbps(G.711alaw)/16~64Kbps(AAC-LC)；日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换；图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调；图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪；镜头尺寸接口：M12；焦距&视场角：2.8mm:水平视场角：94°,垂直视场角：49°,对角视场角：114°；4mm,水平视场角：70°,垂直视场角：35°,对角视场角：85°；6mm,水平视场角：46°,垂直视场角：24°,对角视场角：54°；8mm,水平视场角：43°,垂直视场角：24°,对角视场角：50°；最大光圈数：F2.0；音频：1个内置麦克风；网络：1个RJ45  10M/100M自适应以太网口；防补光过曝：支持；补光灯类型：红外灯；支持反向供电。
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	4
	考务广播音响
	1.网络接口：标准RJ45;
2.供电方式：适配器DC24V/2A或者PoE供电(IEEE802.3at标准);
3.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应;
4.功放额定功率:20W/8Ω;
5.总谐波失真:≤1%（1KHz，-3dB）;
6.信噪比:≥75dB;
7.频响:100Hz～18KHz（-3dB）;
8.参考尺寸：Ф240*142mm（mm）;
9.安装开孔尺寸：Ф204mm。
能够自动匹配现有考务管理系统。
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	5
	考站/实训室信息显示
	显示参数：21.5吋，≥1920×1080@60Hz，≥250cd/m2；CPU：性能不低于Cortex-A17，≥4核，主频≥1.8GHz；触摸方式：电容触摸；玻璃：透光率≥85%；触控点：≥10点；存储参数：内存≥2G,内置存储≥8G；网络：有线、无线WIFI、4G可选；接口不少于：LAN×1，USB2.0×2,TFCard×1，AUDIOOUT×1。
	6
	
	
	
	

	
	6
	NVR
	标准机架式IP存储，嵌入式处理器，软硬件一体设计；支持64路高清，400M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出；支持8个SATA盘位；支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传等功能；≥2个千兆以太网口，满足网络预览、回放以及备份应用。
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	7
	监控级硬盘
	≥4TB容量，3.5英寸SATA3.0接口，7200RPM。
	8
	
	
	
	

	
	8
	交换机
	固定端口：≥24个10/100/1000Base-T电口；≥2个Base-XSFP端口，满配光模块；模式切换：标准交换；端口交换容量：≥50Gbps；转发能力：≥35Mpps；包缓存：4Mb；交换模式：存储转发模式；PoE+供电：支持PoE+。
	2
	
	
	
	

	
	9
	刷脸门禁一体机
	尺寸：≥7英寸；分辨率：≥600×1024；类型：LCD；操作方式：触摸；镜头数量：≥2个；像素：≥200W；FOV：对角视场角=72°；水平视场角=39°；垂直视场角=65°；有线网络：10/100Mbps自适应；网口：1个；门锁输出：1个；开门按钮：1个；门磁输入：1个；IO输入：2个；IO输出：1个；RS-485：1个；韦根：1个；USB：1个；电源接口：1个；用户容量：≥6000；人脸容量：≥6000；读卡类型：M1卡;CPU卡序列号；通信频率：13.56MHz；使用环境：室内；补光灯：红外补光；功耗：17W；
标配电源；安装方式：壁挂安装。
	2
	
	
	
	

	
	10
	单门磁力锁
	最大拉力：≥280kg静态直线拉力；支持锁状态反馈，门磁输出；断电开锁；具有电锁状态指示灯；锁体参考尺寸：长240*宽48.5*厚26.5(mm)；吸板参考尺寸：长180*宽38*厚11(mm)；使用环境：室内；工作电压：12V/500mA；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
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	11
	开门按钮
	结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；参考尺寸：86*86mm。
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	12
	电子会标
	1. 点间距：≤4.75mm；3.单元板（模组）尺寸：304mm×152mm；
2. 单元板分辨率：64点（宽）×32点（高）；
3. 封装方式：室内SMD表贴；
4. 显示颜色：单红色；
5. 驱动方式：1/16动态恒流扫描；
6. 白平衡亮度：≥200cd/㎡（支持软件0-100%无级调节）；
7. 最佳视距：≥4米；
8. 可视角度：水平≥140°，垂直≥120°；
9. 刷新频率：≥360Hz；
10. 换帧频率：≥60Hz；
11. 灰度等级：红≥256级；
12. 最大功耗：≤600W/㎡；
13. 平均功耗：≤200W/㎡；
14. 控制方式：支持异步控制（脱机运行），断电后信息不丢失；
15. 通讯接口：标配RS232串口通讯，可选配TCP/IP网口、WIFI或4G无线控制卡；
16. 支持多种文字编辑方式（横排、竖排）；
17. 支持多种动态显示效果（如左移、右移、上移、下移、覆盖、拉幕、闪烁等）；
18. 维护方式：前维护（方便后期检修）；
19. 外框材质：采用不锈钢或铝合金包边，表面静电喷塑处理，美观防锈；
20. 参考尺寸：一套长7.6mX宽0.45m，另一套长7.9mX宽0.45m。
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	13
	无线覆盖AP
	传输频段2.4GHz频段；5GHz频段；传输速率不低于1200M；参考尺寸（mm）190*170*30mm；Lan口数量（千兆）1个；无线桥接支持；传输标准IEEE802.11n；IEEE802.11g；IEEE802.11b；IEEE802.11.ac；IEEE802.11.a。
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	智慧手术室双室联动教学系统
	1
	4K联动主机
	1.机架式，嵌入式架构设计，采用国产DSP编解码芯片，无风扇设计；
2.主机集音视频编码、视频矩阵、音频矩阵、本地直播、推流直播、广播直播、录制、控制、存储等功能于一体；
3.为方便本地化控制和管理，主机前面板具有2吋液晶显示屏，具有状态显示灯；
4.前面板液晶显示屏可显示主机IP地址、可用磁盘空间、录制直播状态等信息，面板具有开始录制、停止录制、开始直播、停止直播、下载、取消等按键，通过按键和显示屏实现录播管理、下载视频至移动存储设备；
5.主机支持U盘录制下载；
6.主机具备导播切换台功能，通过显示器和鼠标键盘可实现多机位画面导播切换输出；
7.主机内置至少4路4KHDMI输入，支持4路网络流rtsp信号接入，支持主流监控摄像机接入，支持接入信号分辨率和帧率显示，支持4路通道和导播PGM共5路视频同时录制，录制码流支持512kbps~20Mbps带宽，录制分辨率支持4K、1080P、720P、4CIF等；
8.主机具备至少2路高清HDMI输出口和1路VGA输出口，支持1路4K矩阵输出电影模式画面、HDMI和VGA输出导播管理GUI界面；
9.主机具有至少8路音频输入，2路3.5mm音视输出，音频输入接口包含4路HDMI内嵌音频和4路3.5mmLineIN输入接口，支持音频矩阵设置，每路HDMI绑定独立音频接口实现多路会议室音视频独立录制，满足多间会议室分布式录制需求；
10.具有至少5路USB接口；
11.主机具备至少3路RS232串口，支持LED时钟接入、时序电源、中控控制、导播键盘、摄像机控制等；
12.主机具备至少1路10/100/1000Mbps自适应以太网口，具备单网口双IP功能，支持内外网隔离；主机具备一键广播功能，支持不低于120路终端同时接收直播信号，支持手动和定时直播推送功能，直接推送音视频直播信号至各分会场PC终端，分会场无需输入主机IP、流地址等任何信息即可一键观看，支持分组推送功能，将直播画面推送到指定分组，支持直播断线重连；主机内置流媒体服务器，本机可支持30路并发直播、点播观看，支持手机扫码观看，支持单独扫码观看PPT页面以及其他资源通道画面，本机提供不少于6路直播推送rtmp码流；
13.主机支持至少5路rtsp流信号，支持机顶盒等设备拉取主机rtsp流实现无延迟直播观看；
14.主机支持在线语音转写，可将转写字幕自动叠加至直播和录制画面中；主机内置≥10点互动MCU，支持远程视频会议或互动教学，支持标准ITUSip协议连接至sip服务器；主机提供远程导播管理APP，支持多分屏设置、直播、录制管理、画面预览和导播切换等功能；
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	2
	联动系统
	1.软件出厂预装于录播一体机内，具备不少于4种客户端软件，包括：远程导播APP、远程浏览器管理、C/S架构远程管理软件、本地GUI导播软件等；
2.广播接收软件：支持自动接受主机广播的直播信号，无需借助其他服务器即可支持120路并发；
3.支持不少于5条字幕预设，支持字体、颜色、大小、位置等参数设置，支持导播主页一键调用；
4.支持不少于5路台标设置，支持台标位置设定，支持一键调用；
5.支持不少于5路片头片尾预设，支持保持时间设定，支持OSD显示时间和日期，支持颜色设置和显示位置设置；
6.导播页面支持演讲者和会议主题设置，支持录制参数、直播参数、磁盘空间、网络状态等信息显示；
7.支持云台控制，支持不低于8路预置位设置和调用；
8.支持多画面设置，支持单画面、画中画、左右分屏、三画面、四画面等8种布局方式；
9.支持不少于11种特效设置，支持特效时长设置；
10.支持不少于7路视频同时录制、支持MP4、MOV、TS等格式，支持开机自动录制、支持根据会议议程自动录制；支持ftp备份，支持实时上传、闲时上传等；
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	全景摄像机
	1.采用超高清CMOS图像传感器，最高分辨率4K（3840×2160），达到≥850万有效像素，输出帧率≥60帧/秒；
2.采用≥12倍光学变倍镜头，≥80度视角，水平亮度分解力≥1800电视线；
3.云台水平转动±110°，俯仰转动±110°,云台水平控制速度0.1°~78.8°/s，俯仰控制速度0.1°~31.7°/s；
4.接口支持HDMI、LAN(POE)、SDI、USB、双声道3.5mm线性输入接口,HDMI输出支持的视频格式包括4KP60、4KP50、4KP30、4KP25、1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、1080P30、1080P25、720P60、720P50；
5.支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码；
6.预置位支持≥255个预置位,USB通讯协议支持UVC，UAC；
7.支持ONVIF、GB/T2818RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议；
8.支持RS422（兼容RS485）输出、RS232输入/输出；支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议；RS232支持级联；
9.用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器；2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响；支持遥控器信号透传功能；
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	音频处理器
	支持2路标准麦克风输入，支持48V幻象供电，采用凤凰端子；支持4路线性输入，采用凤凰端子；支持6路线性输出，采用凤凰端子；支持1路立体声监听输出，采用标准3.5mm音频接口；支持全频带全双工自适应回声消除技术；支持智能混音和话筒优选技术；采样率48kHz，A/D和D/A、24-bit；输入、输出独立的音量调节旋钮；4路拨码开关控制幻象供电打开关闭和算法参数。
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	全向麦克
	传感器类型：电容咪头；指向性：全指向；频率响应：50Hz-16kHz；灵敏度：-44dB±3dB(0dB=1V/Pa@1kHz)；输出阻抗：2.2kΩ(@1kHz)；等效噪声级：≤25dBA；信噪比：75dB(1kHz@1Pa)；最大声压级：115dB(THD≤1%@1kHz)；使用电源：9-48V幻象供电。
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	6
	功放
	立体声功率：400W×2(8Ω)/1500W（桥接Bridge）、800W×2（4Ω）/2500W（桥接Bridge）、1200W×2(2Ω)；信噪比：≥90dB；频率响应：±0.5dB,20Hz～20KHz；总谐波失真：<0.1%(20Hz～20kHzfor1W),<0.05%(1KHzand1dBbelowclipping)；输入灵敏度：0.775V/1V/32dB；电源指示，信号电平，保护，削波压限；连接器：卡侬输出×2，XLR输入×2。
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	吸顶音响
	大功率同轴吸顶音箱；定压定阻可自由切换；功率大小可自行调节；喷塑钢网；8"低音+1"高音同轴喇叭单元；额定功率：40W/20W/10W/8Ω；输入电压：70-100V；灵敏度：88dB；频率响应：50-20KHz；带金属防火后罩；参考尺寸：Φ270×185mm；开孔参考尺寸：Φ240mm；参考重量：3Kg。
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	8
	调音台
	8通道输入，4路单声+2路立体声；每通道3段EQ均衡器；3AUX，1组返回，2编组；每通道带静音开关和PFL开关；内置24DSP数字效果器；7频段图形均衡器；双10段电平显示主输出；液晶显示MP3带蓝牙播放；自带U盘录音功能；自带声卡连接PC设备；+48V幻象电源；60mm推子。
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	监听音响
	频响：45Hz~20kHz；灵敏度：90dB；信噪比：≥80dB；阻抗：8Ω；输出声道：2.0声道；扬声器单元：6.5寸低音X1，3寸高音X1；功能：麦克风混音；内置D类功放；控制：广播音量调节、有线话筒音量调节、音乐输入音量调节、音乐输入低音调节、音乐输入高音调节、线路输入音量调节、总音量调节；输入/输出：6.35mm麦克风输入x1；RCA立体声输入x2；RCA立体声输出x1；网络广播输入接口x1（预留）；定压广播输入接口x1；音箱输出；三模合一无线话筒接收功能；LED供电指示灯；电源开关；额定输出功率：2×60W；参考尺寸：258cmX232mmX412mm；安装方式：双挂片壁挂。
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	实训话筒
	有线会议麦克；支持48V幻象供电；心形指向性麦克；6.5转接口和卡农接口皆可支持。
	2
	
	
	
	

	
	11
	互联指挥终端
	1.显示尺寸不低于32英寸；
2.分辨率：2560×1440(2K)；
3.刷新率：60Hz；
4.亮度：250-300cd/m²；
5.护眼：硬件低蓝光+DC不闪屏；
6.接口：HDMI+(VGA)
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	智能机器人
	1.整机参考尺寸560mm×525mm×1350mm；整机参考净重55kg；机身材质高强度PC+ABS；屏幕尺寸不低于14英寸1080P超清显示器；负载运动能力：颈部负载参考空间长104mm*宽80mm*高16mm；胸腔负载参考空间长135mm*宽129mm*高190mm；胸腔负重≥5kg；头部俯仰角度≥-15°至40°；爬坡能力≥5°；最窄通过宽度≥70cm；过坎过沟能力过坎≥10mm，过沟≥20mm；运动速度0.5~1.2m/s（可调）；硬件平台不低于：高通8核芯片+工业级MCU；可深度定制软件功能；RAM(内存)不低于8G；ROM(容量)不低于64G；
导航传感器：激光雷达×1+深度视觉传感器×3+鱼眼摄像头×1+红外回充摄像头×1+里程计+惯性测量单元×1；标准建图面积不低于3000㎡；头部拍照摄像头≥1300万高清摄像头，支持拍照、视频通话；头部广角彩色摄像头≥200万像素，广角摄像头；Mic阵列≥6麦阵全域收音与降噪，360°音源定位，≥5米收音范围，续航时间≥14小时；
2.智能语音识别（关键字，语义双重识别方式），定制导医系统需覆盖≥40个科室中的多种常见病，并且搭载了智能自诊、智能预问诊、智能问答等板块功能，可以自主回答问题；用户可以自行添加、修改知识库。语音对话和控制：人与机器人交流，不单纯靠固定语句，可以智能回答问题——人与机器人可以随意交流；也可语音控制机器人到达指定位置。
3.定位精度：厘米级；支持二次开发接口，USB2.0口*2，Type-C口*1，LAN百兆网口*1，DC供电口，12V3A；网络支持：4G（支持TDD-LTE、FDD-LTE）,WiFi支持2.4G/5G；锂电池，≥24Ah；充电方式支持两种方式，充电桩自动回充+插充；充电时间≤4.5小时。
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	技能中心评价系统
	1.学员可通过手机端查询所有开课内容，根据自身情况自行决定是否参与，在线预约，自行查询预约情况，也可在规定时间内通过手机取消预约。预约成功的学生可在规定时间内到指定场所参与活动。
2.指导老师可通过手机端，查询自己发起和需要参与的所有实验课程/培训及其详细信息。
3.系统自动推送不限于微信小程序/APP/短信等消息提醒学生参加已预约的开放实验课；取消或调整实验课开放时间/地点，系统会同样自动推送消息给相关人员。
4.系统对开放课程参加人员进行签到管理，参与学员通过扫描指导老师手机端动态二维码进行防作弊签到/签退。对三次爽约的学员系统直接将其拉入黑名单，禁止预约参与任何课程/培训，直到提交保证书后，由后台管理员取消禁止。
5.学员可以评价指导老师；学员和指导教师都可以评价此次培训事件，支持多种评价表，支持不少于星级评价、分值评价等多种评价方式；
6.支持不少于5种不同类型的技能考核评估表，支持自定义评估表及评估项目，支持评估表导入、复制和编辑修改功能。
7.支持手机端扫描二维码可进行快速考核评估，自动加载学员信息后教师设定其他基本信息，支持问答，单选，多选等方式。
8.管理员后台统一管理用户角色，根据需要创建适合各自的被评价对象、评价方。
9.系统对多维度问卷进行统一管理，支持问卷导入，默认评价双方/不设定评价双方。
10.系统支持常规问卷发布，可以在发布问卷弹框导入被评价和评价方，并选择适当的问卷进行问卷发布。
11.系统支持抽样问卷发布，支持对评价双方加入随机策略，有效管控评价方的问卷工作量。
12.多个评价方的场合允许自定义权重，默认等比权重。
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	手术实训展示系统
	1.尺寸：98英寸；
2.面板等级：≥A级；
3.分辨率：≥3840x2160；
4.显示比例：16:9；
5.刷新率：≥60Hz；
6.亮度：≥350nit(typ.)；
7.对比度：≥5000:1；
8.可视角：≥178°(H)/178°(V)；
9.色阶/灰度等级：≥256级；
10.色彩度：≥10.7亿；
11.背光类型：D-LED；
12.防蓝光：支持；
13.CPU不低于：四核Cortex-A73，1.5GHz；
14.GPU不低于：MaliG52MC1；
15.内部缓存容量(RAM)：≥4GBDDR4；
16.内部存储容量(ROM)：≥32GBeMMC；
17.触摸技术：红外；
18.输入方式：手指或触摸笔等不透光物体；
19.最大点数：≥20点；
20.触摸精度：±1mm；
21.响应时间：≤5ms；
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	刷手池
	产品需根据实际情况定制，定制尺寸：不低于长3000mm；宽600mm；高1800mm；产品工艺：一体成型，激光焊接，精抛，内槽体采用圆弧形设计，防止水花溅出，产品材质：整体采用SUS304*1.0mm材料制作，防锈；配件：感应水龙头≥6、自动给皂器、嵌照明系统、高清挂镜、高级不锈钢下水器、进出水管全套。
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	手术室模拟吊塔
	1.插座国标（3+2）插座(10A)4个；
2.通信接口网络/电话1个/1个；
3.等位接地端子20A，2个；
4.仪器平台参考尺寸：550mm×400mm×28mm（不含边轨）*2；
5.抽屉参考尺寸435mm×350mm×145mm1；
6.可调输液架参考尺寸Φ251；
7.注射泵架参考尺寸Φ251；
8.储物框。
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	无菌柜
	1.采用1.0mm不锈钢板材制作，牢固可靠，美观大方，耐久防锈；
采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌；产品均采用不锈钢板钢板,耐压,强度大,抗冲击不易形，焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑，环保害,无气味。
2.锁具，开启灵活，互开率极低
3.新型合页，柜门开启轻便
4.对开门设计，门玻璃采用优质透明玻璃，用玻璃卡槽固定可有效观察柜子里面的药品
5.拉手采用不锈钢材质，不易变形破损，不艺变色，能持久耐用。
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	阅片灯
	1.光源.采用贴片式LED，若干年后即使有个别灯珠不亮，也不会出现局部黑点或暗区，不影响观看胶片；
2.电源.内置电源AC110V-240V/50~60Hz(宽电压）；
3.外形尺寸845*495*25mm；观察屏尺寸.720*422mm；可观看2张14*17寸的胶片，无漏光现象；
4.功率.60W；
5.光源色温.≥10000K；
6.观察屏亮度.MaxTyp.4000cd/m2±10%；亮度调节范围.Min≤300cd/㎡，Max≥4000cd/㎡；
7.点亮方式.自动插片感应:插入胶片，观片灯自动点亮；取下胶片，观片灯立即自动熄灭；
8.观察屏均匀度.>90%；
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	情报控制台
	1.北京时间：时钟系统采用高亮绿LED数码管分别显示北京时间小时、分、秒，通过调整设置键、上调键下调健等模式可以对时间进行校准以满足医护人员对间的准确读取；
2.手术计时：手术计时钟（正计时、倒计时）系统采用高亮LED数码管分别显示时、分、秒。通过调整模式、设置、开始、停止健以及板上的转开关可以满足医护人员准确的对手术过程中的手术时间进行监控；
3.麻醉计时：麻醉计时钟（正计时、倒计时）系统采用高亮LED数码管分别显示时、分、秒。通过调整模式、设置、开始、停止健以及板上的转开关可以满足医护人员准确的对手术过程中的麻醉时间进行监控；
4.控制屏：（主控屏）此控制板系统的设计是对手术室中天花照明、主辅手术灯、观片灯等进行开关控制。并对系统监测实现声光报警的功能。
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