
[bookmark: _Toc8326][bookmark: _Toc12881][bookmark: _Toc39658714][bookmark: _Toc13905][bookmark: _Toc39658758][bookmark: _Toc209101775]采购内容及项目要求
[bookmark: _Toc39658715][bookmark: _Toc39658759][bookmark: _Toc5248][bookmark: _Toc4053][bookmark: _Toc209101776]一、项目概况
[bookmark: _Toc22683]采购项目名称：地下工程柔性防护网自动化铺设装备，本项目共分为1个包，预算金额为人民币150.00万元，不允许进口产品参与投标。本项目核心产品为地下工程柔性防护网自动化铺设装备。
2、 [bookmark: _Toc25106][bookmark: _Toc209101777]技术条款及商务条款响应要求
山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表
	招标人要求（用户填写）

	配置
序号
	配置名称
	技术规格指标
	数量

	1
	滚筒式装置
	柔性网预先成卷，装配至装置的滚轴上，随着机械臂绕隧道面移动，装置各模块协同工作，将柔性网沿环向铺设至岩壁。
	1

	2
	可独立安装
	自重≤0.8t，可安装于任意台车机械臂。
	1

	3
	自由度
	▲装备连接模块具有多自由度旋转，具备三级旋转关节，每级旋转角度最大为：180°，其中第一级为0-180°旋转，后两级实际应用中角度为0-90°，保证柔性网可在任意位置贴合岩面。
	1

	4
	开挖进尺可伸缩结构
	▲适配2.5-4m幅宽，幅长10-25m柔性网。防护网幅宽调整夹头可任意伸缩，调整方式为液压调整，调整范围：3100-4300mm；调整液压缸推力：≥2T，行程：1100mm。
	1

	5
	临时固定装置
	装备具有自适应贴合功能，保证在面对因欠挖产生的凹凸不平岩面时，柔性网可以紧密固定在岩面，不会产生脱空而影响后续锚杆与喷射混凝土施作。压紧方式：气缸压紧、液压压紧或气钉枪压紧。
	1

	6
	铺网模式
	滚筒铺网，铺网轮采用≥两轮同步机构，采用同一马达同时驱动结构。
	1

	7
	料卷夹持方式
	液压夹持；单个夹持油缸最大力：2T；抱紧机构：≥2个支点手捧交叉锁紧机构；夹持直径：≥50mm；夹持机构外形尺寸：≤170*710mm。
	1

	8
	料卷压紧旋转铺料轮
	采用半圆顶多滚头结构，单个滚轮滚头数量：≥10个，轮直径：≥100mm。
	1

	9
	无线遥控器具备功能
	网宽调整：伸、止、缩；顶网缸：顶、止、退；射钉：钉、止、松；滚轮压紧：压、止、退；
遥控动作按钮：顺转、逆转液压控制；前摆、后摆液压控制；左摆、右摆液压控制；网片滚动伸出、卷入液压控制。
	1
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[bookmark: _Toc26962][bookmark: _Toc39658718][bookmark: _Toc19838][bookmark: _Toc39658762]山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表
	项目
序号
	项目名称
	招标人要求

	1
	成交价
	人民币（国产设备）

	2
	交货时间
	合同签订后60天内（国产设备）

	3
	付款方式
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]货到验收合格后支付（国产设备）

	4
	安装验收
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK16]A．设备验收由专家组和中标人（成交供应商）联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写山东大学大型仪器设备验收报告，该验收报告作为支付中标（成交）货款的依据。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]B．对安装有特殊要求的设备，投标人（供应商）承诺中标（成交）后在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。
C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。
D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。

	5
	培训
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]A．投标人（供应商）承诺中标（成交）后对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。
B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询（该项费用包含在投标报价中）。

	6
	质保
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]A．质保期：3年。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]B．投标人（供应商）承诺中标（成交）后在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查（该项费用包含在投标报价中），并写出正式报告。如发现问题应负责解决。
C．投标人（供应商）承诺中标（成交）提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人（成交供应商）应赔偿相应损失。
D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后定期回访用户。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]E．投标人（供应商）必须列明质保期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。
F．仪器中的软件享受终身升级（该项费用包含在投标报价中）。
G.投标人（供应商）承诺中标（成交）后5年内提供一次中标（成交）设备全流程搬迁服务，包含设备拆卸、防护包装、专业化运输、安装调试、搬迁前后的性能参数检测等，并保证搬迁后设备性能符合要求。（该项费用包含在投标报价中）。
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